# AMX 30

### Wikipedia

AMX 30

AMX 30 on ranskalainen taistelupanssarivaunu, jonka kehittely alkoi 1950-luvun puolivälissä Atelier de Construction d´lssy-les-Moulineauxin toimesta ja sen tarkoitus oli vastata Ranskan armeijan vaatimuksia. Ensimmäiset prototyypit valmistuivat vuonna 1960 ja niiden valmistuksesta vastasi Atelier de Construction Roanne (ARE) ja vuoteen 1966 mennessä yli 3500 AMX 30 ja sen varianttia oli valmistettu ja nykyään Ranskan armeija on modernisoimassa näitä vaunuja GIATin Leclerc-taistelupanssarivaunuiksi.

## [muokkaa] Tekniset tiedot

Miehistö

- 4

Aseistus

- 105mm psv-kanuuna
- 20mm automaattikanuuna
- 7.62mm ilmatorjuntakonekivääri
- 2kpl kahden savunheittimen patteria

Mitat

- Pituus ilman putkea: 6.59m
- Leveys: 3.1m
- Korkeus: 2.29m
- Maavara: 0.44m

Taistelumassa

- 36.000 kg

Nopeus

- 65km/h

Toimintamatka

- 500km

Panssarointi

- Parhaimmillaan 80mm

Wikimedia Commonsissa on lisää materiaalia aiheesta AMX 30.

| Tämä sotaan tai sodankäyntiin liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.

Haettu osoitteesta http://fi.wikipedia.org../../../a/m/x/AMX_30_5a78.html

Luokat: Taistelupanssarivaunut | Sotatyngät

##### Views

- Artikkeli
- Keskustelu
- Nykyinen versio

##### Etsi

##### Muilla kielillä

- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- Français
- Italiano
- 日本語
- Norsk (bokmål)
- Polski
- Türkçe