Harmonijsko titranje - Wikipedija

# Harmonijsko titranje

### Izvor: Wikipedija

Harmonijsko titranje je titranje kod kojeg je sila F koja uzrokuje titranje proporcionalna elongaciji titranja. Tijelo (sustav) koji izvodi harmonijsko titranje zove se harmonijski oscilator.

  F = -k Y

k je koeficijent razmjernosti (elastičnosti) a Y elongacija. Minus u formuli upućuje na to da je sila povratna, tj. orijentacija vektora sile suprotna je orijentaciji vektora elongacije.

Nedovršeni članak Harmonijsko titranje koji govori o fizici treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.

Dobavljeno iz "http://hr.wikipedia.org../../../h/a/r/Harmonijsko_titranje.html"

Kategorije: U izradi, Fizika | Fizika

##### Views

- Članak
- Razgovor
- Trenutna inačica

##### Traži

##### Drugi jezici

- Dansk
- Deutsch
- English
- Suomi
- עברית
- Italiano
- 日本語
- Polski
- Slovenščina