# Egységes Országos Magassági Alaphálózat

### A Wikipédiából, a szabad lexikonból.

Az Egységes Országos Magassági Alaphálózat (rövidítve: EOMA) földmérési és térképészeti hálózat, amelyre a módosított 16/1997. (III.5.) FM sz. rendelet előírásai vonatkoznak.

## [szerkesztés] Jogszabályi követelmények

- Az egységes országos magassági alaphálózatot - a szakmai szabályzatok előírásai alapján - olyan pontossággal és sűrűséggel kell létesíteni és fenntartani, hogy az alkalmas legyen az általános földmérési és térképészeti feladatok végrehajtására.

- A 0-ad rendű kéregmozgási hálózattal azonos EOMA I. rendű hálózat pontjainak - a föld feletti szakaszvégpontok kivételével - és a II-III. rendű hálózat mélyalapozású pontjainak alkalmasnak kell lenniük a függőleges földkéregmozgás vizsgálatára.

- Az EOMA viszonyítási rendszere a Balti-alapszint.

| Ez a földrajzi tárgyú lap még csak csonk (azaz erősen hiányos). Segíts te is, hogy igazi szócikk lehessen belőle!

A lap eredeti címe "http://hu.wikipedia.org../../../e/g/y/Egys%C3%A9ges_Orsz%C3%A1gos_Magass%C3%A1gi_Alaph%C3%A1l%C3%B3zat_26bd.html"

Kategóriák: Csonkok (földrajz) | Térképészet

##### Views

- Szócikk
- Vitalap
- Aktuális változat

##### Keresés