Granuliniai šildymo katilai - Vikipedija

# Granuliniai šildymo katilai

### Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Informacija šiame straipsnyje nėra sutvarkyta.
Jei galite, prašome sutvarkyti šį puslapį. Tik tada bus galima ištrinti šį pranešimą.
Priežastys, dėl kurių straipsnis laikomas nesutvarkytu, aiškinamos straipsnyje Nesutvarkyti straipsniai.

Šildymo katilai kūrenami granulėmis. Šildymo įrangos gamintojai stengiasi sukurti tokius katilus, kuriems beveik nereikia priežiūros. Kietojo kuro katilai Europoje tampa vis populiaresni. Namų šeimininkams jau siūlomi kietojo kuro katilai, kurių kurstyti nereikia net savaitę ar dar ilgiau. Tai-granulėmis ar kitokiu biriu kuru kūrenami kietojo kuro katilai. Kiek laiko nereikės kurstyti tokio katilo, priklauso nuo to, kokia kuro talpykla įrengta. Švedijoje ar Suomijoje, kur granulėmis kūrenami kietojo kuro katilai yra vieni populiariausių, namų šeimininkai pasistato tokias granulių talpyklas, kad jas užpildžius kurstyti nereikia ir ištisą šildymo sezoną. Granulėmis kūrenamų katilų priežiūra išties paprastesnė nei įprastų kietojo kuro katilų. Norint toki katilą užkurti, reikia degimo kamerą užpildyti granulėmis, užpilti degiu skyčiu ir uždegti. Kiek palaukus, reikia uždaryti dureles ir įjungti ventiliatorių kuris įpuąia liepsną. Granules į degimo kamerą iš talpyklos tiekia transporteris, kuris automatiškai įsijungia du kartus per valandą. Tiek pat kartų įsijungia ir liepsną įpučiantis ventiliatorius.Katilai užprogramuojami taip, kad jų vidinėje sistemoje temperatūra būtų 80 laipsnių karščio. Į šildymo sistemą tiekiamą šilumą gyventojai gali reguliuoti patys pagal poreikius.

Rodomas puslapis "http://lt.wikipedia.org../../../g/r/a/Granuliniai_%C5%A1ildymo_katilai.html"

Kategorija: Nesutvarkyti straipsniai

##### Views

- Straipsnis
- Aptarimas
- Dabartinė versija

##### Paieška