HK 21e - Vikipēdija

# HK 21e

### Vikipēdijas raksts

Pašlaik Vācijas kompānija Heckler und Koch ražo divus oriģinālās konstrukcijas uzlabotus modeļus. Viens no tiem ir HK 21e – galveno uzdevumu ložmetējs, kas ir HK 21 pēctecis. Šis modelis tika izlaists eksportam („e” nozīmē „export”). Otrs ierocis ir HK 23e, kas ir ļoti līdzīgs HK 21e. Tas ietilpst vairāku valstu policijas bruņojumā, savulaik to izmantoja arī ASV Delta Force.

HK 21e

## [izmainīt šo sadaļu] Parametri

- Tips: Vieglais ložmetējs
- Ražotājvalsts: Vācija
- Gads: 1982
- Kalibrs: 7.62 mm
- Svars (ar tukšām magazīnām, uz divkāja): 9.3 kg
- Stobra garums: 55 cm
- Kopējais garums: 114 cm
- Platums: 13.3 cm
- Augstums: 20.98 cm
- Munīcija: 7.62 x 51 mm NATO (.308 Win)
- Padeve: 20, 30 ložu magazīnas, 80 ložu diskveida magazīna, 50, 100 ložu patronlente
- Uguns temps: 800 šāviņi/min

## [izmainīt šo sadaļu] Raksturojums

HK 21 tika izstrādāts piecdesmito gadu beigās, bet to izlaida 1961.g. Vēlāk 1971.g. tika izlaisti uzlabotie HK 21A1 un HK 23A1. 80 gadu sākumā ražošana pārorientējās uz HK 21e un HK 23e. Šis ložmetējs tiek barots no sadalītu posmu patronlentes. Ar speciālu adapteru ierocis var lietot arī HK G3 magazīnas. Tam ir viena no vieglākajām stobra caurules nomaiņām, kas jebkad izstrādātas. Ložmetēju var lietot no divkāja, trijkāja, kā arī vienkārši atbalstot pret plecu. Mēlīšu mehānisms var tikt uzstādīts uz vienas lodes, kontrolētu 3 ložu un pilnīgi automātisko režīmu. HK 21e ložu aizšaušanas attālums ir 1200 m, šis attālums var mainīties atkarībā no šāviņa novirzes vēja ietekmē. HK 21e ir aprīkojumā Meksikā, Portugālē, Taizemē, Peru, Somijā, Ekvadorā un citās valstīs. Tas tiek izmantots arī Zemessardzes kājnieku brigāžu un Zemessardzes studentu bataljona apmācībām Latvijā.

## [izmainīt šo sadaļu] Ārējās Saites

HK 21e Gallery

Saturs iegūts no "http://lv.wikipedia.org../../../h/k/_/HK_21e_e9ed.html"

Kategorija: Ložmetēji

##### Views

- Raksts
- Diskusija
- Pašreizējā versija

##### Meklēt