Mariner 7 - Vikipēdija

# Mariner 7

### Vikipēdijas raksts

Mariner 7 bija "Mariner 6" pārinieks lidojumam uz Marsu. Tāpat kā "Mariner 6", arī "Mariner 7" uzdevums bija iegūt informāciju par Marsu, kuru pēc tam varētu izmantot nākamajos Marsa izpētes lidojumos. "Mariner 7" neveica nekādu pētniecisko darbu lidojot uz Marsu un aparāts pētīja tikai Marsa virsmu un tā atmsofēru. "Mariner 7" startēja 1969. gada 27. martā. 31. jūlijā, nezināmu iemeslu dēļ, pēkšņi pazuda telemtrijas dati no "Mariner 7" un zonde tika veiksmīgi pārslēgta uz avārijas raidītāju, vēlāk sakari tika pārslēgti atpkaļ uz galveno raidītāju - iespējams, ka šo kļūmi izraisīja bojāts akumulators, kurš pēc pāris dienām pārstāja darboties. 1969. gada 2. augustā, "Mariner 7" sāka fotogrāfēt Marsu, kopumā zonde ieguva 93 fotoattēlus. Pēc tam "Mariner 7" kurss tika pārprogrammēts, tas tika darīts pēc "Mariner 6" iegūto attēlu analīzes - "Mariner 7" deva komandu pielidot tuvāk Marsa virsmai un vairāk nofotogrāfēt Marsa apgaismoto pusi. 1969. gada 5. augustā "Mariner 7" bija vistuvāk Marsam - 3430 kilometri. Kopumā "Mariner 7" ieguva vairāk fotoattēlu un pētneicisko datu, jo zondi pārprogrammēja un tā ieguva vēl papildus datus par Marsa apgaismoto pusi (sākotnēji "Mariner 7" pētija tumšo Marsa pusi)

"Mariner 6" un "Mariner 7" kopumā nofotogrāfēja 20% Marsa virsmas. Abi aparāti pētīja Marsa atmosfēru infrasarkanajā un ultravioletajā diapazonā. Iegūtie fotoattēli liecināja, ka Marss nav tik līdzīgs Mēnesim kā sākumā likās pēc " Mariner 4" atsūtītajiem fotoattēliem. Pirmo reizi tika novērota Marsa dienvidpola polārā cepure.

Saturs iegūts no "http://lv.wikipedia.org../../../m/a/r/Mariner_7.html"

Kategorijas: Starpplanētu zondes | Marsa izpēte

##### Views

- Raksts
- Diskusija
- Pašreizējā versija

##### Meklēt