Delta 4 - 2 (4m) - Vikipēdija

# Delta 4 - 2 (4m)

### Vikipēdijas raksts

Delta-4 2.pakāpe (4m)
Tips | kriogēnā pakāpe
Dzinējs | RL-10B-2 (1 gab.)
Vilkme | 110.050 kN
Pilna masa | 24 170 kg
Sausmasa | 2850 kg
Diametrs | 4 m
Garums | 12 m
Degviela | LOX/LH2

Delta-4 4m otrā pakāpe

Nesējraķetes Delta 4 otrā pakāpe 4m diametra versijā. Tā ir gandrīz identiska Delta 3 otrajai pakāpei, tikai degvielas tvertnes ir pagarinātas. Pakāpe ir apgādāta ar Pratt & Whitney RL-10B-2 dzinēju.

Pakāpe tiek izmantota Delta-4 versijās:

- Delta-4 Medium
- Delta-4 Medium+(4,2)

Saturs iegūts no "http://lv.wikipedia.org../../../d/e/l/Delta_4_-_2_%284m%29.html"

Kategorijas: Delta-4 | Raķešpakāpes

##### Views

- Raksts
- Diskusija
- Pašreizējā versija

##### Meklēt