Вајт класификација - Википедија

# Вајт класификација

### Од Википедија, слободна енциклопедија

Вајт класификација на парни локомотиви

Вајт (Whyte) систем на ознаки е класификација на парни локомотиви според тркалата, создаден од Фредерик Метван Вајт (Frederick Methvan Whyte) кој се применува на почетокот на 20 век. Вајт системот се базира на број на влечните тркала, кој станува заеднички модел за конвенционални парни локомотиви.

Според тоа локомотива со две водечки осовини (четири тркала) напред, потоа три погонски осовини (шест тркала) и следбеникот со една влечена осовина (две тркала) се класифицира како 4-6-2.

Друг систем како УИЦ (UIC - Union Internationale des Chemins de fer) класификација (UIC classification) е француски систем за парни локомотиви кој ги брои осовините.

Додатокот на суфиксот „Т“ често се употребува да го означи резервоарот (танкот) на локомотивата; во други околности тендерот - прислужникот?? е погрешен. Британската пракса понекогаш го означува како тип на танкот на локомотивата.

Тоа значи дека суфиксот Т означува страничен танк (резервоари од двете страни), ST (СТ) седласт танк (резервоар над бојлерот), PT (ПТ) корпест танк (странично по должината на бојлерот), WT (ВТ) под самиот бојлер. И конечно пред суфиксот Т додадено + (+Т) означува дека танкот (резервоарот) на локомотивата е додаток за јаглен или вода.

## [уреди] Пример

Како пример нашата позната локомотива, кај народот наречена „Пампур“ - „Чајниче“ или локомотивата од пионерското вовче од Скопје има ознака – тип 0-8-0Т (Бригадната локомотива Ханшел (Henschel) Dn2t), што би значело дека нема водечки тркала, има четири погонски осовини (осум погонски тркала) и задни тркала нема, со странични танкови (резервоари) за вода.

## [уреди] Споредбена табела за класификација на парни локомотиви

  Германска | Англо - америчка | Aмеричка | Шематски
  1A | 2-2-0 | Planet | oO
  1A1 | 2-2-2 | Patentee | oOo
  2'A | 4-2-0 | Crampton, Norris | ooO
  B | 0-4-0 | Four-Wheel-Switcher | OO
  1'B | 2-4-0 |  | oOO
  1'B1' | 2-4-2 | Columbia | oOOo
  2'B | 4-4-0 | American, Eight-Wheeler | ooOO
  2'B1' | 4-4-2 | Atlantic | ooOOo
  2'B2' | 4-4-4 | Jubilee | ooOOoo
  C | 0-6-0 | Six-Wheel-Switcher | OOO
  1'C | 2-6-0 | Mogul | oOOO
  2'C | 4-6-0 | Ten-Wheeler | ooOOO
  1'C1' | 2-6-2 | Prairie | oOOOo
  2'C1' | 4-6-2 | Pacific | ooOOOo
  1'C2' | 2-6-4 | Adriatic | oOOOoo
  2'C2' | 4-6-4 | Hudson, Baltic | ooOOOoo
  D | 0-8-0 | Eight-Wheel-Switcher | OOOO
  1'D | 2-8-0 | Consolidation | oOOOO
  1'D1' | 2-8-2 | Mikado | oOOOOo
  1'D2' | 2-8-4 | Berkshire | oOOOOoo
  2'D | 4-8-0 | Twelve-Wheeler, Mastodon | ooOOOO
  2'D1' | 4-8-2 | Mountain, Mohawk (NYC) | ooOOOOo
  2'D2' | 4-8-4 | Northern, Niagara (NYC) | ooOOOOoo
  E | 0-10-0 | Ten-Wheel Switcher | OOOOO
  E1' | 0-10-2 | Union | OOOOOo
  1'E | 2-10-0 | Decapod | oOOOOO
  2'E | 4-10-0 | Mastodon | ooOOOOO
  1'E1' | 2-10-2 | Santa Fe | oOOOOOo
  1'E2' | 2-10-4 | Texas | oOOOOOoo
  2'E1' | 4-10-2 | Texas, Southern Pacific, Overland | ooOOOOOo
  1'F | 2-12-0 | Centipede | ooOOOOOO
  2'F1' | 4-12-2 | Union Pacific | ooOOOOOOo
  C'C | 0-6-6-0 | Erie (Mallet-Type) | OOO OOO
  (1'C)C | 2-6-6-0 | namenlos (Mallet-Type) | oOOO OOO
  (1'C)C1' | 2-6-6-2 | Mallet Mogul (SP), Prairie Mallet (ATSF) | oOOO OOOo
  (1'C)C2' | 2-6-6-4 | namenlos (Mallet-Type) | oOOO OOOoo
  (2'C)C2' | 4-6-6-4 | Challenger (Mallet-Type) | ooOOO OOOoo
  (1'C)C3' | 2-6-6-6 | Allegheny (Mallet-Type) | oOOO OOOooo
  D'D | 0-8-8-0 | namenlos (Mallet-Type) | OOOO OOOO
  (1'D)D1' | 2-8-8-2 | Chesapeake (Mallet-Type) | oOOOO OOOOo
  (1'D)D2' | 2-8-8-4 | Yellowstone (Mallet-Type) | oOOOO OOOOoo
  (2'D)D2' | 4-8-8-4 | Big Boy (Mallet-Type) | ooOOOO OOOOoo
  (1'E)E1' | 2-10-10-2 | Virginian (Mallet-Type) | oOOOOO OOOOOo
  E'E | 0-10-10-0 | Heavyduty (Mallet-Type) | OOOOO OOOOO
  (2'D1')(1'D2') | 4-8-2 + 2-8-4 | Double Mountain (Garratt-Type) | ooOOOOo oOOOOoo

| Ова е недовршена статија за транспорт. Вие можете да помогнете за нејзината дообработка .

## [уреди] Видете исто така

- Парна локомотива
- Локомотива
- Железница

Преземено од "http://mk.wikipedia.org../../../%D0%B2/%D0%B0/%D1%98/%D0%92%D0%B0%D1%98%D1%82_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0.html"

Категории: Транспортни никулци | Транспорт | Инженерство | Класификација

##### Views

- Статија
- Разговор
- Тековна верзија

##### Пребарај

##### Други јазици

- Deutsch
- English
- Français
- Italiano
- 中文
- Русский