Commodore Plus/4 - Wikipedia

# Commodore Plus/4

### Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Commodore Plus/4
Type | Heimedatamaskin
Utviklar | Commodore Business Machines
Lansert | 1984
Produksjonstopp | 1985
Prosessor | MOS Technology 750102 @ 1,76MHz
Minne | 64KB
Operativsystem | Commodore BASIC 3.5

Commodore Plus/4 var ein heimedatamaskin som vart laga av det amerikanske dataføretaket Commodore. Namnet relaterte til dei fire applikasjonane (skriveprogram, reknerark, databaseprogramm, og teikneprogram) som var innebygd i ROM-minnet. Datamaskina hadde noko suksess in Aust-Europa, men var lite populær i Vest-Europa/Amerika, der den kom i skuggen av Commodore 64.

Sjølv om Commodore 64 hadde 64 KB med RAM, kunne datamaskina berre nytte 38 KB av desse til BASIC-program. Plus/4 sin BASIC V3.5 hadde 59KB tilgjengeleg. Dessutan var prosessoren som Plus 4 nytta nesten 3/4 raskare enn den i Commodore 64.

| Denne dataartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia å vekse seg stor og sterk gjennom å utvide han. Sjå òg: Oversyn over dataspirer.

Mikrodatamaskinar frå Commodore
MOS Technology 6502-baserte (8-bit): MOS/CBM KIM-1 | PET/CBM | CBM-II) | VIC-20 | C64 | C16 & 116 | Plus/4 | C128 M68K-baserte (16/32-bit): Amiga 1000 | Amiga 500 | Amiga 2000 | Amiga 500+ | Amiga 2500 | Amiga 3000, UX, T | Amiga 600 | Amiga 1200 | Amiga 4000

Henta frå «http://nn.wikipedia.org../../../c/o/m/Commodore_Plus_4_22bb.html»

Kategoriar: Dataspirer | Spirer 2006-12 | Heimedatamaskinar | Commodore Business Machines

##### Views

- Innhaldsside
- Diskusjon
- Noverande versjon

##### Søk

##### På andre språk

- Svenska
- Deutsch
- English
- Italiano
- Magyar
- Polski