Generalna konferencija težina i mera - Wikipedia

# Generalna konferencija težina i mera

### From Wikipedia

Generalna konferencija težina i mera (francuski Conférence Générale des Poids et Mesures; engleski General Conference on Weights and Measures, CGPM)je jedna od tri organizacije uspostavljene kako bi se održao Internacionalni sistem jedinica (SI) pod uslovima Konvencije o metru iz 1875. godine. Sastaje se u Parizu svakih četiri do šest godina. 2002. Konferencija je predstavljala 51 zemlju članicu i još deset članica saradnica (1). Od 2005. godine, broj saradnica se povećao na 17.

## [edit] CGPM sastanci

- 1. (1889) - kilogram definisan kao masa međunarodnog prototipa kilograma (IPK) sačinjenog od platine-iridijuma i držanog u Međunarodnom birou za mere i težine u Sevru u Francuskoj. Međunarodni prototip metra sankcionisan.
- 2. (1897)
- 3. (1901) - litar redefinisan kao zapremina 1 kg vode. Razjašnjeno da su kilogrami jednice za masu, "standardna težina" definisana, standardno ubrzanje gravitacije definisano, prihvatajući gram-silu i čineći ih dobro definisanim.
- 4. (1907) - karat = 200 mg usvojeno.
- 5. (1913) - predložena Međunarodna temperaturna skala.
- 6. (1921) - revidirana Konvencija o metru.
- 7. (1927) - stvoren Konsultacioni komitet za elektricitet (CCE).
- 8. (1933) - otkrivena potreba za apsolutnom električnom jedinicom.
- 9. (1948) - amper, kulon, farad, henri, džul, njutn, om, volt, vat, veber definisani. Izabran stepen Celzijusa od tri imena koja su se tada koristila. Malo slovo l usvojeno kao simbol za litar. I zarez i tačka dozvoljeni kao simboli decimalne oznake. Simboli za ster i sekund promenjeni [1].
- 10. (1954) - kelvin, standardna atmosfera definisani. Internacionalni sistem jedinica (metar, kilogram, sekund, amper, kelvin, kandela) počeo.
- 11. (1960) - metar redefinisan u vezi sa talasnom dužinom svetlosti. Herc, lumen, luks, tesla usvojeni. Novom metričkom sistemu dat oficijalni simbol SI za Système International d'Unités, "modernizovani metrički sistem". Prefiksi piko-, nano-, mikro-, mega-, giga- i tera- potvrđeni.
- 12. (1964) - prvobitna definicija litra = 1 dm³ vraćena. ato- i femto- prefiksi.
- 13. (1967) - sekunda redefinisana kao trajanje 9 192 631 770 perioda zračenja koje odgovara prelazu između dva hiperfina nivoa osnovnog stanja atoma cezijuma 133 na temperaturi od 0 K. Stepen Kelvina preimenovan u kelvin. Kandela redefinisana.
- 14. (1971) - nova SI osnovna jedinica mol definisana. Paskal, simens prihvaćeni.
- 15. (1975) - peta- i eksa- prefiksi. Grej i bekerel radiološke jedinice.
- 16. (1979) - kandela, sivert definisan. I l i L privremeno dozvoljeni kao simboli za litar.
- 17. (1983) - metar redefinisan u vezi sa brzinom svetlosti, ali zadržana ista dužina.
- 18. (1987) - konvencionalne vrednosti usvojene za Džozefsonovu konstantu, KJ, i fon Klicingovu konstantu, RK, pripremajući put za alternativne definicije ampera i kilograma.
- 19. (1991) - novi prefiksi jokto-, zepto-, zeta- i jota-.
- 20. (1995) - dopunske SI jedinice (radijan i steradijan) postaju izvedene jedinice.
- 21. (1999) - nova SI izvedena jedinica, katal = mol u sekundi, za izražavanje katalitičke aktivnosti.
- 22. (2003) - i zarez i tačka potvrđeni kao simboli decimalne oznake [2].

## [edit] Reference

(1) CGPM zemlje članice

Retrieved from "http://sh.wikipedia.org../../../g/e/n/Generalna_konferencija_te%C5%BEina_i_mera.html"

Categories: Mere | Organizacije za standarde

##### Views

- Članak/Чланак
- Rasprava/Разговор
- Trenutna revizija

##### Traži-Тражи

##### Drugi jezici-Други језици

- Български
- Brezhoneg
- Česky
- Deutsch
- English
- Eesti
- Français
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- 한국어
- Norsk (bokmål)
- Português
- Српски / Srpski
- Svenska