# Cementácia

### Z Wikipédie

Cementácia je nauhličenie tenkého povrchu ocele a následné zakalenie tohto povrchu.

Vytvára sa tým ocel s tuhým (a mäkkým) jadrom a s tvrdým a oteruvzdorným povrchom.

Dosahuje sa to obohatením povrchu materiálu uhlíkom difúziou (vo veľkých množstvách najčastejšie v atmosfére, v malom v žeravej uhlíkatej zmesi). To sa potom zakalí (ale len do istej hĺbky) a niekedy popustí, aby sa znížili vnútorné pnutia.

Pre cementáciu sa vyrábajú optimalizované ocele, ktoré sa volajú cementačné. Tam býva povrch nauhličený.

## [úprava] Pozri aj

- Cementačné ocele

| Tento článok súvisiaci s technikou je príliš krátky (tzv. "výhonok"). Môžeš pomôcť Wikipédii rozšíriť ho tak, že hore klikneš na záložku "úprava" (alebo alternatívne sem) a dopíšeš alebo zmeníš text.

Zdroj: "http://sk.wikipedia.org../../../c/e/m/Cement%C3%A1cia.html"

Kategórie: Technické výhonky | Metalurgia | Oceľ | Tepelné spracovanie

##### Views

- Článok
- Diskusia
- Aktuálna verzia

##### Hľadaj

##### Iné jazyky

- Deutsch
- English
- Svenska