Huchuan - Wikipedia

# Huchuan

### Nga Wikipedia, Enciklopedia e Lirë

Kater silurues hidrofoil tip Huchuan. U prodhua në Republikën Popullore të Kinës dhe u eksportua në shumë vende të tjera. Njihet ndryshe edhe si Tip 025. Tip 026 filloi të prodhohet në shtator 1976 dhe është më i avancuar, me 4 tuba torpedosh dhe radar më të avancuar.

Në vitin 1966, Instituti Nr. 701, përfundoi projektimin e katerit silurues Tip 025. Drejtuesat teknikë të projektit ishin Yan Jianxiu dhe Cao Guanzhong. Prototipi u prodhua nga kantieret detare Wuzhou dhe Gueijiang.

Mendohet se të gjithë katerat silurues Tip 025 në përdorim të Ushtrisë Popullore të Kinës janë hequr nga shërbimi aktiv dhe vetëm 9 prej tyre përdoren si anije mësimore për studentët e marinës.

## [redaktoni] Specifikimet

- Tonazhi: 45.8 ton (me ngarkesë të plotë)
- Gjatësia: 71.5 ft
- Gjerësia: 20.7 ft
- Thellësia: 11.8 ft, pa përdorimin e skive (hullborne)
- Shpejtësia: 50 knots per orë, lundrim mbi ski (foilborne)
- Fusha e veprimit: 500 milje detare me shpejtësi 30 knots në orë
- Ekipazhi: 16 Oficerë dhe marinarë
- Motorri: 3 motorra diezel Tip M 50 3,300 kuaj fuqi (2.42 MW), në 3 boshte helike
- Armatimi: 2 x 2 mitraloza të rëndë 14.5 mm të prodhimit kinez, këndi i ngritjes maksimal i armës 85°, shpejtësia e qitjes 600 predha/min, distanca maksimale e qitjes 3.8 milje detare
- Torpedo: 2 tuba - 21 inch (533 mm)
- Radarë: Skin Head ose Tip 753 I-Band për kontrollin e sipërfaqes së detit, i prodhimit kinez

Marrë nga "http://sq.wikipedia.org../../../h/u/c/Huchuan.html"

Kategoria: Anije

##### Views

- Artikulli
- Diskutimet
- Versioni i tanishëm

##### Kërko