พลาสติก - วิกิพีเดีย

# พลาสติก

### จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ถุงพลาสติก

พลาสติก เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นใช้แทนวัสดุธรรมชาติ บางชนิดเมื่อเย็นก็แข็งตัว เมื่อถูกความร้อนก็อ่อนตัว บางชนิดแข็งตัวถาวร มีหลายชนิด เช่น ไนลอน ยางเทียม ใช้ทําสิ่งต่าง ๆ เช่น เสื้อผ้า ฟิล์ม ภาชนะ ส่วนประกอบเรือหรือรถยนต์

## [แก้] พลาสติกชนิดต่างๆ

พลาสติกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastics หรือ TP) เป็นพลาสติกที่เมื่อได้รับความร้อนแล้วสามารถเปลี่ยนรูปได้ และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกหลังจากนำไปหล่อทำเป็นผลิตภัณฑ์ แล้วเปรียบเสมือนน้ำเมื่อนำไปทำน้ำแข็งได้อีกไม่มีที่สิ้นสุด
2. เทอร์โมเซตติง (Thermosetting หรือ TS) คือพลาสติกที่มีรูปทรงถาวรเมื่อผ่านการผลิตโดยการใช้ความร้อนและแรงอัด จะนำไปหลอมละลายอีกไม่ได้ เปรียบเหมือนไข่เมื่อต้มสุกแล้วจะทำให้เหลวเหมือนเดิมอีกไม่ได้ ในประเทศอังกฤษเรียกเทอร์โมเซตติงอีกชื่อหนึ่งว่า ดูโรพลาสติก (duroplastic)

## [แก้] พลาสติกชนิดต่างๆ

- พอลิเอไมด์ เป็นพลาสติกชนิดไม่หลอมละลาย แม้ว่าอยู่ในประเภทเทอร์โมพลาสติก แต่มีคุณสมบัติเหมือนเทอร์โมเซตติง ใช้ประโยชน์ ใช้ทำชิ้นส่วนที่รับน้ำหนักมีแรงเสียดทานมาก ๆ เช่น ใช้เป็นแบริ่ง แหวนรับน้ำหนักเกียร์
- พอลิซัลโฟน ทนความร้อน และทำปฏิกิริยาออกซิเดชันได้สูง สามารถเป็นสีต่างๆ ได้โดยการย้อมใช้ประโยชน์ นิยมใช้เป็นฝาครอบของเครื่องมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนบางชิ้นในรถยนต์
- เอทิลีนไวนิลอะซิเตท ด้วยมีความหยุ่นตัวสูงจึงนำมาใช้แทนยางธรรมชาติ ทนอุณหภูมิสูงต่ำได้ปานกลาง รับแรงกระแทกได้ดีมาก ใช้ประโยชน์ ใช้เป็นหลอดบีบของเหลว ผ้ายางใช้ในโรงพยาบาล ยางประเภทเป่าลม
- เอบีเอส เป็นสไตรีนชนิดที่ได้รับการปรับปรุงขึ้นใช้ในปี ค.ศ. 1948 โดยมีอะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน และ สไตรีนเป็นองค์ประกอบมีสมบัติรับแรงกระทบได้ดีมากทนความร้อนได้ถึง 212 องศาฟาเรนต์ไฮต์ ทนกรดด่างได้ดีพอสมควร เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี มีคุณสมบัติที่พิเศษที่ชุบโครเมียมได้ดี จึงนิยมนำไปใช้ทำปุ่มหมุนวิทยุ โทรทัศน์ ใช้ประโยชน์ ใช้ทำหมวกนิรภัย ผนังในตู้เย็น เครื่องรับโทรทัศน์ แผงและตู้วิทยุโทรทัศน์ ปุ่มหมุนวิทยุโทรทัศน์ ถาดบรรจุอาหารบนเครื่องบิน ชิ้นส่วนในรถยนต์ กล่องแบตเตอรี มือจับกระเป๋าเดินทาง ฯลฯ ซึ่งสามารถลดความเหม็น

Polyamide สามารถหลอมเหลวได้ ใช้เป็นวัตถุดิบหลักของเอ็นตกปลา เป็นวัตถุดิบถุงน่องของสุภาพสตรี Polypropylene เป็นพลาสติคกลุ่ม วัตถุดิบเพื่อของใช้ในครัวเรือน ที่มีความหลากหลายของเกรดมากชนิดหนึ่ง เพราะว่ามีทั้งเกรดที่ขึ้นรูปด้วยการเป่า เกรดขึ้นรูปด้วยการฉีด เกรดขึ้นรูปด้วยการดึงเป็นฟิมล์ผ่านน้ำเย็น และมีทั้งแบบโมเลกุลแขนคู่ (Copo) โคโป พีพี. ยังแบ่งเป็น Random Copo กับ Block Copo การใช้งานของพลาสติคชนิดนี้จึงหลากหลาย ตั้งแต่ เชือกฟาง ถุงใส่ของร้อน ไปจนของใช้ในครัวเรือน เช่น เก้าอี้นั่งกลางแจ้ง ไปจนถึงกึ่งวิศวกรรมบางประเภท เช่น กล่องแบตเตอรี่รถยนต์

พีพีชนิดลูกผสม ที่มีการผสมผสานกับพีอี ใช้ทำเป็นผ้าอ้อมเด็กอ่อนได้ เนื่องจากพีพีไม่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อผิวหนังมนุษย์ในระดับหนึ่ง

## [แก้] แหล่งข้อมูลอื่น

- http://www.tpi.co.th/tpi_pprandom.asp
- http://www.tpi.co.th/tpi_pphomo.asp
- http://www.domo.be/en/Chemicals__Polymers/Polypropylene_PP/DOMOLENECCO_Homopolymer_Types/

| พลาสติก เป็นบทความเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ ที่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องการตรวจสอบ เพิ่มเนื้อหา หรือเพิ่มแหล่งอ้างอิง คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับ พลาสติก ในภาษาอื่น สามารถหาอ่านได้จากเมนู ภาษาอื่น ๆ ด้านซ้ายมือ
ดึงข้อมูลจาก "http://th.wikipedia.org../../../%E0%B8%9E/%E0%B8%A5/%E0%B8%B2/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81.html".

หมวดหมู่: พลาสติก | บทความเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ ที่ยังไม่สมบูรณ์

##### Views

- บทความ
- อภิปราย
- รุ่นปัจจุบัน

##### ค้นหา

##### ภาษาอื่น

- Bahasa Indonesia
- Dansk
- Deutsch
- English
- Español
- Français
- Italiano
- עברית
- Македонски
- Nederlands
- 日本語
- Polski
- Português
- Русский
- Simple English
- Suomi
- Svenska
- Tagalog
- Tiếng Việt
- 中文