# Ağ gözü açıklığı

### Vikipedi, özgür ansiklopedi

Ağ gözü açıklığı, Ağ ıslakken, ağ ipinin ve düğümünün kalınlığına bakılmaksızın, gergin halde bir ağ gözünün birbirine karşılıklı iki düğümü arasındaki mesafedir. Ağın akış yönü dikkate alınarak, birbirini takip eden yirmi ağ gözünde yapılan ölçümün ortalamasını ifade eder.

| Alet ile ilgili bu madde bir taslaktır. İçeriğini geliştirerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz..

"http://tr.wikipedia.org../../../a/%C4%9F/_/A%C4%9F_g%C3%B6z%C3%BC_a%C3%A7%C4%B1kl%C4%B1%C4%9F%C4%B1.html"'dan alındı

Sayfa kategorileri: Su Ürünleri | Alet taslakları

##### Views

- Madde
- Tartışma
- Güncel sürüm

##### Ara