# AGM-84H SLAM-ER

### Vikipedi, özgür ansiklopedi

Birinci Körvez savaşı`nda A-6E ve F-18 uçaklarından ateşlenen SLAM füzelerinin başarılı performansı, o dönemde ortaya çıkan uzun menzili havadan yere füze ihtiyacını karşılamak için bu füzenin geliştilmesine yol açtı. SLAM-ER (Extended Range) olarak adlandırılan yeni füze 2000`li yılların hemen başında operasyonel oldu ve ABD Donanması`ndaki F-18 Hornet, P3C Orion ve S-3B Viking uçaklarında kullanılmaya başlandı. 2004 yılında F-15K uçaklarında kullanmak üzere Güney Kore tarafından seçilen füzenin, aralarında F-35 JSF ve Eurofighter`ın da bulunduğu yeni nesil uçaklardan ateşlenebilmesi üzerinde de duruluyor.IIR ve GPS güdüme sahip füze, hafızasına görüntüyü karşılaştıran otomatik hedef doğrulama sistemine sahip. Titanyum harp başlıklı füzenin performansından memmnun olan ABD Donanması elindeki SLAM füzelerini modernize ederek SLAM-ER haline getiriyor.

Resim:AGM-84K inflight art.gif

## [değiştir] Versiyonlar

- AGM-84E - Basic SLAM
- AGM-84H - SLAM-ER
- AGM-84K - Internally improved AGM-84H
- SLAM-ER ATA - Version with autonomous target acquisition capability

## [değiştir] Teknik Veriler

Üretici Firma: Boeing/ABD

Tipi:Havadan Karaya Seyir Füzesı

Güdüm Sistemi: IIR Güdümlü

Harp Başlığı:

- 212 kg Parça Tesirli HE harp başlığı

Azami Etkili Menzili: 278 km

Hızı: 0,7 Mach

İtki Tipi: Katı Yakıtlı Roket Motoru

Uzunluk: 4.369 m

Çap: 343 mm

Ağırlık: 635 kg

## [değiştir] Kaynaklar

MSI Aylık Savunma Teknolojileri Dergisi, Sayı:2006 - 015, sy.42

| Askeriye ile ilgili bu madde bir taslaktır. İçeriğini geliştirerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz.

"http://tr.wikipedia.org../../../a/g/m/AGM-84H_SLAM-ER_dea2.html"'dan alındı

Sayfa kategorileri: Füzeler | Askeriye taslakları

##### Views

- Madde
- Tartışma
- Güncel sürüm

##### Ara