# CPL

### Vikipedi, özgür ansiklopedi

CPL, Code Privilege Level (Kod Yetki Düzeyi) x86 işlemcilerde descriptor tarafından ayarlanan ve o kodun çalıştığı yetki seviyesini (privilage level) gösteren 2 bitlik değerdir.

0 en yüksek yetki seviyesidir, ring 0 diye geçer. 3 ise en düşük değerdir, ring 3 olarak geçer. Arada ring 1 ve ring 2 diye tanımlanan başka seviyeler olmasına karşın işletim sistemlerinin çoğu yalnızca ring 0 ve ring 3 seviyelerini kullanırlar.

## [değiştir] İlgili makaleler

- Kernel mode
- Protected mode
- User mode

"http://tr.wikipedia.org../../../c/p/l/CPL_3e40.html"'dan alındı

Sayfa kategorisi: Bilgisayar

##### Views

- Madde
- Tartışma
- Güncel sürüm

##### Ara