# Bumba

### Vikipedi, özgür ansiklopedi

Bumba, yelkenli teknelerde yelkenin alt kenarının bağlı olduğu uzun direktir.

Bumba çoğu zaman ahşap veya alüminyumdan yapılır. Bumba üzerinde iskota (makara düzeneği), bağlantı parçaları (mapalar, kıstırmalar), yelkenin sabitleneceği kanal ve bumba baskısı denilen, bumbanın yüksekliğini ayarlayan düzenek bulunur. Bumba yelken direğine 180 derece dönüş imkânı sağlıyan bir mafsal ile bağlanmıştır.

Özellikle rota değişimlerinde ve rüzgârın yön değiştirmesi sırasında bumba bir yandan diğer yana hızlıca geçer. Serdümen, flokçu veya tayfalar buna dikkat etmelidir. Bumbanın bu ani hareketi baş yarılmasına ve yaralanmaya yol açabilir. Pupadan gelen rüzgâr ile yapılan bu ani manevra şekline Kavança denir.

"http://tr.wikipedia.org../../../b/u/m/Bumba.html"'dan alındı

Sayfa kategorisi: Denizcilik terimleri

##### Views

- Madde
- Tartışma
- Güncel sürüm

##### Ara