# D-30

### Vikipedi, özgür ansiklopedi

D-30 Obüs.

Atış pozisyonunda sırasında tekerleklerin yukarı çekilmesi ile kendi etrafinda 360 derece dönebilen D-30, yapılanması içerisinde topçuya büyük önem veren Rusların en başarılı topçu sistemlerinden biridir. İkinci Dünya Savaşı Alman obüsü olan leFH43´lerden esinlenerk tasarlanan ve 1963 yılında görev giren D-30 üzerinde 1970`lerde bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklerin ardindan D-30A ve D-30M olarak yeniden adlandiran top, 120 derece açıya sahip geri tepme ayaklı kundağı sayesinde kendi çevresindedeki her dönüşte dengeli atış yapabilme kabiliyeti ile dikkat çeker. Çin, Hırvatistan, Irak, İran, Mısır ve Sırbistan`da lisan altında üretilen top, 60`dan fazla ülkenin envanterinde yer almıştır. Rusların meşuhr 2S1 kundağı motorlu obüsü de D-30`un MT-LB şasesine bindirilmiş modeldir. 1,5 dakika gibi kısa bir sürde atışa hazır hale getirilebilmesi, yarı otomatik yükleme sistemi, NATO hafif toplarının 105 mm mühimmatından daha ağır mermilere sahip olmasi ve her yönden gelen tehdide karşı ateş açabilme kabiliyeti ile benzerlerine göre önemli taktik avantajlara sahiptir.

## [değiştir] Teknik Veriler

- Üretici: Rusya
- Namlu Çapı: 122 mm
- Muharebe ağırlığı: 3 bin 150 kg
- Namlu Uzunluğu: 40 Kalibre/4,875 m
- Uzunluğu: 5,4 m(yol durumunda)
- Yüksekliği: 1,6 m
- Genişliği: 1,9 m(yol durumunda)
- Yükselme: -7º +70º
- Yana Dönüş Açısı: 360º
- Mermi Ağırlığı: 21,76 kg HE
- Namlu Ilk Çıkış Hızı:690 m/s
- Azami Menzil:15 bin 400 m; 21 bin 900 m (Roket Destekli)
- Atış Hızı: 7-8 mermi/dk
- Yol Hızı: 80 km/s

## [değiştir] Modeller

- D-30
  - D-30M -
  - D-30A - modifye otomatik yükleme sistemi
  - D-30-2 - Çin versiyonu
  - D-30-3 - Çin versiyonu
- D-30 HR M94 - Hırvatistan versiyonu
- D-30 - Mısır versiyonu
- "Saddam" - Irak versiyonu
- Shafie D-301 - İran versiyonu
- D-30J - Sırbistan versiyonu

## [değiştir] Cephane

The D-30 fires separate loading projectiles, with variable charges:

Isim | Tip | Tapa | Ağrlı | Savaş Başlığı | Namlu Ilk Çıkış Hızı | Zırh penetrasyon | Not
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
OF-462 | FRAG-HE | RGM-2,D-1,D1U V-90,AR-5 | 21.76 kg | 3.675 kg of TNT | 690 m/s | n/a |
3OF56 | FRAG-HE | RGM-2,D-1,D1U V-90,AR-5 | 21.76 | 4.05 kg of A-IX-2 | 690 m/s | n/a | Improved HE-FRAG
BK-6M | HEAT-FS | GPV-2 | 17.47 kg | 1.6 kg of A-X-1 | 740 m/s | 460 mm to 580 mm |
S-463 | Illumination | T-7 | 22.4 kg | 1 kg flare | 690 m/s | n/a |
D-462 | Smoke | KTM-2 | 22.3 kg | 3.6 kg of WP | 690 m/s | n/a |
3OF69M | Laser guided |  | 28 kg | 5.5 kg HE-FRAG | ? | ? |
? | ICM | Ms-1 | 22.5 kg | 18 M-42 bomblets or 15 M-42D bomblets | 683 m/s | M42 - 70 mm M42D - 110 mm | Mısır yapımı
M335 (CL 3153) | ICM | ? | 22.5 kg | 24 M85 bomblets | 698 m/s | 105 mm | Israeli round
ER 122 HB | FRAG-HE | RGM-2,M72 | 21.56 kg | ? | 692 m/s (735 m/s supercharge) | n/a | RH-Alan Hırvatistan üretimi
ERBB 122 HB | FRAG-HE | RGM-2,M72 | 21.86 kg | ? | 692 m/s (735 m/s supercharge) | n/a | RH-Alan Hırvatistan üretimi
Norinco ERFB/HB | FRAG-HE | ? | 21.76 kg | ? | 725 m/s | n/a | Çin üretimi
Norinco ERFB/BB | FRAG-HE | ? | 22.25 kg | ? | 730 m/s | n/a | Çin üretimi
Norinco Cargo | ICM | ? | 21.76 kg | 30 Type 81 bomblets | 682 m/s | 80 mm | Çin üretimi
Norinco HE-I | HE-I | ? | 21.76 kg | ? | 690 m/s | n/a | Çin üretimi
Norinco smoke | Smoke | ? | 22.15 kg | 3.2 kg of WP | 690 m/s | n/a | Çin üretimi, produces smoke for more than 70 seconds.
Norinco illumination | Illumination | ? | 21.3 kg | 1.09 kg flare | 683 m/s | n/a | Çin üretimi, 600,000 candela flare burns for 50 seconds.

## [değiştir] Kaynak

- MSI Aylık Savunma Teknolojileri Dergisi Sayı: 2006 - 013

"http://tr.wikipedia.org../../../d/-/3/D-30.html"'dan alındı

Sayfa kategorileri: Savaş araçları | Top | Çekili obüs

##### Views

- Madde
- Tartışma
- Güncel sürüm

##### Ara

##### Diğer diller

- English