# Ceraskal

### Vikipedi, özgür ansiklopedi

Diferansiyel palanga da denilen en büyük özelliği kaldırılan yükün istenilen konumda bir kuvvet olmaksızın durabilmesi ve yükü kaldırmak için gereken kuvvetin az olması olan, kusuru ise yükün kaldırılma süresinin uzaması yani yoldan kayıptır.

Eş merkezli ve birlikte dönen iki sabit ve bir de hareketli serbest makaradan meydana gelir. Bakımlarının kolay ve boyutlarının küçük olması dolayısıyla küçük atölye ve işletmelerde yaygın olarak kullanılırlar.

| Alet ile ilgili bu madde bir taslaktır. İçeriğini geliştirerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz..

"http://tr.wikipedia.org../../../c/e/r/Ceraskal.html"'dan alındı

Sayfa kategorisi: Alet taslakları

##### Views

- Madde
- Tartışma
- Güncel sürüm

##### Ara