# Anfo

### Vikipedi, özgür ansiklopedi

ANFO (Composition ANFO), ANFO madencilikte yaygın ve sıklıkla kullanılan bir karışım halinde hazırlanan bir patlayıcı türüdür.ANFO Amonyum Nitrat-Fuel Oil Yemlemeye Duyarlı Toz Patlayıcılar ANFO, oksitleyici olarak ağırlıkça % 94.3 oranında Amonyum Nitrat (AN) ve yakıt olarak (indirgen) % 5.7 oranında Fuel-Oil’in homojen bir şekilde karıştırılması sonucu elde edilen bir patlayıcıdır. Etkin Kullanımda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: ANFO’nun etkin bir şekilde ateşlenmesinde yemleyici dinamit hayati öneme sahiptir.ANFO’yu en yüksek potansiyel değerde ateşlemek için hızı yüksek bir yemleyici (JELATİNİT DİNAMİT gibi) kullanılmalıdır.Yapılan araştırmalar, jelatinit dinamit ile yemlenen ANFO’nun Emülsiyon Dinamit ile yemlenen ANFO’dan % 20 daha fazla verim sağladığını göstermiştir. ANFO’dan optimum performans elde etmek için yemleyicinin çapının patlatma delik çapına tamamen yakın olması gerekmektedir.ANFO’nun kararlı hal hızına ulaşması için yemleyici dinamit yeterli bir boyda olmalıdır.Yemleyicinin boyu geometrik nedenlerden dolayı daima delik çapına eşit ya da büyük olmalıdır. DÜK GANDALF

"http://tr.wikipedia.org../../../a/n/f/Anfo.html"'dan alındı

Sayfa kategorileri: Patlayıcı maddeler | Plastik patlayıcılar

##### Views

- Madde
- Tartışma
- Güncel sürüm

##### Ara