# Biçim katsayısı

### Vikipedi, özgür ansiklopedi

Bir cihazın biçim katsayısı, cihazın doğrusal boyutları ve konfigürasyonu anlamına gelir ki diğer ölçü birimlerinden ayrılmaktadır.

- Tümleşik devreler veya elektrik lambaları gibi ürünlerde, aynı biçim katsayısına sahip ürünler aynı yuva veya montaj yerine uyumludurlar.

- Bilgisayarlarda biçim katsayısı PC anakartların biçimini ve boyutunu (AT, ATX, WTX, BTX, Mini-ITX gibi) tanımlamak için kullanılmaktadır. Ayrıca sabit diskler, güç kaynağı, şaseler ve eklenti kartlar için de biçim katsayısı terimi kullanılır.

- Bu terim, bir mekanizmanın veya cihazın mekaniksel bağlantısının veya paketinin veya yerleşim yerinin şeklini belirlemede de kullanılır.

- Mühendislikte, ışınım ısı transferinde, aydınlatmada ve bilgisayar grafiklerinde kullanılır.

- Fizikte, elektrik biçim katsayısı ve manyetik biçim katsayısı, sırasıyla elektirik yük ve akım dağılımlarının Fourier dönüşümü için kullanılır.

- Elektronikte, alternatif akım işaretinin biçim katsayısı, tepe değerin RMS değerine oranıdır.

- Akışkanlar Dinamiğinde, sürüklenme kuvvetinin hesaplanmasında kullanılan bazı eşitliklerde biçim katsayısı kullanılır.

- Ormancılıkta, bir ormandaki ağaçların biçim katsayısı, ağaç türlerine göre kereste getirisinin ve haciminin hesaplanmasında kullanılır.

"http://tr.wikipedia.org../../../b/i/%C3%A7/Bi%C3%A7im_katsay%C4%B1s%C4%B1.html"'dan alındı

Sayfa kategorisi: Ölçü birimleri

##### Views

- Madde
- Tartışma
- Güncel sürüm

##### Ara

##### Diğer diller

- Deutsch
- English
- Español
- Русский
- Svenska