# Alaca Barajı

### Vikipedi, özgür ansiklopedi

Alaca Barajı
Barajın Yeri | Çorum
Amacı | HES/STK
Nehir | Suludere Çayı
Başlangıç-Bitiş Tarihi | 1979 - 1984
Gövde Dolgu Tipi | Kaya
Normal su kotunda göl hacmi (hm3) | 12.50 hm3
Normal su kotunda göl alanı (km2) | 0.80 km2
Yıllık içme suyu (hm3) | -

Alaca Barajı, Çorum'da, Suludere Çayı üzerinde, sulama amacı ile 1979-1984 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır.

Kaya gövde dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 665000 m3, akarsu yatağından yüksekliği 44.30 m, normal su kotunda göl hacmi 12.50 hm3, normal su kotunda göl alanı 0.80 km2'dir. Baraj 1546 hektarlık bir alana sulama hizmeti vermektedir.

## [değiştir] Kaynakça

- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

"http://tr.wikipedia.org../../../a/l/a/Alaca_Baraj%C4%B1_71a8.html"'dan alındı

Sayfa kategorisi: Türkiye'nin barajları

##### Views

- Madde
- Tartışma
- Güncel sürüm

##### Ara