Автоматична радіометеорологічна станція - Вікіпедія

# Автоматична радіометеорологічна станція

### Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Автомати́чна радіометеорологі́чна ста́нція (АРМС) — метеорологічна станція, що працює автоматично і періодично передає свої покази в ефір.

## [ред.] Конструкція

Остання модель АРМС, що її виготовили вітчизн. конструктори, складається з комплексу осн. метеорологічних приладів (анероїд, біметалічний термометр, флюгер, анемометр з хрестом Робінзона), механізму керування, пускового механізму, системи електроживлення та радіопередавача з антеною. Пусковий механізм складається з контактного годинника, що за допомогою електромотора автоматично заводиться кожні 6 год.

## [ред.] Робота

У певний, наперед визначений час годинник вмикав в дію механізм керування, який в свою чергу вмикав електроживлення радіопередавача, а потім, послідовно, поодинці,— чотири метеорологічні приймачі. Контактна стрілка кожного метеорологіч. приймача, вільно переміщуючись над нерухомою шкалою контактів, під час роботи приймача на короткий час притискається до шкали контактів і приводить у рух кодуючу систему, яка посилав в ефір сигнали азбукою Морзе. Передача радіосигналів відбувається через кожні 6 год. тричі протягом 2 хв.

## [ред.] Установлення

Автоматичну радіометеорологічну станцію встановлюють у труднодоступних р-нах (в Арктиці, в горах тощо).

| Це незавершена стаття з технології. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її.

## [ред.] Література

Українська радянська енциклопедія

Отримано від "http://uk.wikipedia.org../../../%D0%B0/%D0%B2/%D1%82/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F.html"

Категорії: Незавершені статті з технології | Метеорологія

##### Views

- Стаття
- Обговорення
- Поточна версія

##### Пошук