Бар'єрне заводнення - Вікіпедія

# Бар'єрне заводнення

### Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Бар'є́рне заво́днення (рос. барьерное заводнение, англ. barrier flooding, barrier water-flood operation, нім. Barrieren-Wasserfluten, Barrieren-Wassereinpressen, Barrieren-Wassereinpumpen) — спосіб розробки нафтогазових чи нафтогазоконденсатних покладів, оснований на закачуванні води в пласт в межах газонафтової зони через водонагнітальні свердловини, розташовані на лінії внутр. контуру газоносності.

Призначене для створення водяного бар'єру, що розділяє основні запаси нафти нафтової облямівки і газу газової шапки, запобігання прориву газу в нафтові свердловини і вторгнення нафти в газову шапку.

Дозволяє прискорити темпи відбору нафти і підвищити коеф. нафтовіддачі. Найбільш ефективне застосування бар'єрного заводнення на нафтогазових покладах пластового типу з крилоподібними нафт. облямівками, вузькими підгазовими зонами і великими газовими шапками.

Основна перевага — можливість одночасної розробки запасів нафти і газу.

Недолік бар'єрного заводнення — защемлення значної кількості газу при витісненні його водою. Бар'єрне заводнення інколи застосовується в поєднанні із законтурним та іншими видами заводнення.

## [ред.] Література

- Мала гірнича енциклопедія: В 3-х т. / За ред. В. С. Білецького. — Донецьк: Донбас, 2004. ISBN 966-7804-14-3

| Цю статтю необхідно відформатувати, використовуючи мову розмітки Вікі. Ви можете допомогти проекту, зробивши це!

Отримано від "http://uk.wikipedia.org../../../%D0%B1/%D0%B0/%D1%80/%D0%91%D0%B0%D1%80%27%D1%94%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.html"

Категорії: МГЕ | Статті до вікіфікації | Видобування нафти і газу

##### Views

- Стаття
- Обговорення
- Поточна версія

##### Пошук