Барботування - Вікіпедія

# Барботування

### Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Барботування (рос. барботирование, англ. bubbling, sparging; нім. Barbotage, Druckluftmischung, Durchsprudeln) – продавлювання (пропускання) газу через шар рідини. Застосовують для нагрівання рідини парою, перемішування агресивних рідин і абразивних пульп. Барботування також супроводжує процеси абсорбції, ректифікації, флотації, флокуляції. При абсорбції і ректифікації барботування відбувається на тарілках так званих барботажних колон. При барботуванні створюється велика міжфазна поверхня на межі рідина-газ, що сприяє інтенсифікації тепло- і масообмінних процесів, а також більш повній хімічній взаємодії газів з рідинами. Може також застосовуватися для гомогенізації суспензій та гідросумішей.

## [ред.] Література

- Мала гірнича енциклопедія: В 3-х т. / За ред. В. С. Білецького. — Донецьк: Донбас, 2004. ISBN 966-7804-14-3

Отримано від "http://uk.wikipedia.org../../../%D0%B1/%D0%B0/%D1%80/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.html"

Категорія: МГЕ

##### Views

- Стаття
- Обговорення
- Поточна версія

##### Пошук