Автомат операційний - Вікіпедія

# Автомат операційний

### Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Автома́т операці́йний — пристрій цифрової електронної обчислювальної машини, в якому відбуваються перетворення кодів чисел або слів.

Операційний автомат складається із набору регістрів з комбінаційною логікою у входах запом'ятовуючих елементів регістрів. Вхідні сигнали операційного автомату ототожнюються з вихідними сигналами керуючого автомата — сигналами мікрооперацій. Ці сигнали визначають перетворення множини станів операційних автоматів. Вихідними сигналами операційних автоматів є рядки значень логічних умов, які характеризують стани його регістрів.

В теорії зручно розглядати операційний автомат як нескінченний автомат Мура спеціального виду (багаторегістровий автомат).

## [ред.] Джерела інформації

- Енциклопедія кібернетики, Гороховський С. С., т. 1, с. 23.

## [ред.] Дивіться також

- Мура автомат

| Це незавершена стаття з математики. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її.

Отримано від "http://uk.wikipedia.org../../../%D0%B0/%D0%B2/%D1%82/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9.html"

Категорії: Незавершені статті з математики | Теорія автоматів

##### Views

- Стаття
- Обговорення
- Поточна версія

##### Пошук