Акваланг - Вікіпедія

# Акваланг

### Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

АКВАЛАНГ (лат. aqua — вода та англ. lung — легеня) — апарат для дихання під водою. Ще його називають скуба

Аквалангіст

Складається з автомата, що регулює видихання і надходження повітря відповідно до тиску навколишнього середовищ, балонів зі стисненим повітрям, загубника та гнучких з'єднувальних шлангів. Зазвичай укріплюється на спині ременями. Винайдено на початку 1940-х років французьким дослідником Жаком Ів Кусто.

Сучасні акваланги бувають двох видів:

- акваланги відкритого циклу дихання, в яких видихуване повітря не повертається у контур
- акваланги закритого циклу дихання, в яких повітря або інший газ для дихання, що видихається, повертається у контур і після поглинання вуглекислоти та збагачення киснем, знову використовується для дихання. Ці системи широко використовувались до появи аквалангів відкритого циклу, переважно військовими.

Сучасні акваланги також комплектуються компенсаторами плавучісті. Системи з закритим циклом дихання використовують розвинені електронні методи моніторингу та контролю складу дихального газу.

Отримано від "http://uk.wikipedia.org../../../%D0%B0/%D0%BA/%D0%B2/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3.html"

Категорія: Пірнання

##### Views

- Стаття
- Обговорення
- Поточна версія

##### Пошук

##### Іншими мовами

- Deutsch
- English
- Português
- Slovenčina