Автоматичний газовий захист шахт - Вікіпедія

# Автоматичний газовий захист шахт

### Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Автомати́чний га́зовий за́хист ша́хт — сукупність технічних засобів і організаційних структур, які забезпечують постійний телеконтроль вмісту газу метану. Автоматичний газовий захист (АГЗ) шахт виконується за допомогою спеціальної апаратури (напр., АМТ-3, «Метан») автоматичного газового захисту і автоматичного централізованого контролю метану, призначеної для безперервного телеконтролю вмісту газу метану в гірничих виробках вугільних шахт і автоматичного газового захисту.

При наявності на шахті АСКП (автоматизованої системи керування підприємством), система АГЗ може бути її складовою частиною. Система АГЗ використовується на шахтах ІІІ категорії, надкатегорійних і небезпечних за викидами вугілля, породи і газу. Система забезпечує: контроль вмісту метану в місцях розташування датчиків, передачу безперервної інформації щодо вмісту метану до диспетчерського пункту та її реєстрацію, місцеву та централізовану звукову і світлову аварійну сигналізацію про перевищення встановленої норми вмісту метану; автоматичне відключення електричного живлення об'єкту.

Інша назва: апаратура контролю метану.

## [ред.] Джерела

- Мала гірнича енциклопедія: В 3-х т. / За ред. В. С. Білецького. — Донецьк: Донбас, 2004. ISBN 966-7804-14-3

| У цієї статті немає інтервікі-посиланнь

Отримано від "http://uk.wikipedia.org../../../%D0%B0/%D0%B2/%D1%82/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82_%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82.html"

Категорії: МГЕ | Статті без інтервікі-посиланнь | Руднична вентиляція

##### Views

- Стаття
- Обговорення
- Поточна версія

##### Пошук