Азбест - Вікіпедія

# Азбест

### Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Азбест
Загальні відомості
Клас мінералу |
Хімічна формула |
Ідентифікація
Колір | золотисто-жовтий, зелений до чорного, в розпушеному стані білий
Форма кристалів |
Сингонія |
Кліваж |
Спайність |
Твердість за шкалою Мооса | 2—2,5
Блиск |
Прозорість |
Колір риски |
Питома вага | 2,5 г/см³
Розчинність |
Оптичні властивості кристалів
Індекс заломлювання |
Подвійна рефракція |
Плеохроїзм |
Кут/Дисперсія оптичних осей |
Інші властивості
Фазові переходи |
Плавкість |
Хімічні властивості |
Подібні мінерали |
Радіоактивність |
Магнетизм |
Особливі характеристики |

Азбéст (рос. асбест, англ. asbestos, нім. Asbest), CaMg3Si4O12, або CaO • 3MgO • 4SiO2; загальна назва мінералів класу силікатів, що утворюють тонковолокнисті агрегати.

Вогнестійкі, луго- та кислототривкі, нетеплопровідні, діелектрики. Здатні розщеплюватися на тонкі міцні волокна. Поперечні зрізи елементарних волокон мають трубчасту будову із зовнішнім діаметром 26 нм, внутрішнім 13 нм і товщиною стінок 6,5 нм. Колір золотисто-жовтий, зелений до чорного, в розпушеному стані білий.

Тв. 2—2,5.

Густина 2,5.

Погано проводить тепло і електричний струм, в кислотах розчиняється.

Міцність недеформованих волокон 3-3,3 ГПа, довжина — від часток мм до 50 мм.

Розрізняють хризотил-А. та амфібол-А., які відрізняються за структурою та мінералогічними ознаками.

Добувають в переважно з мінералів групи серпентину (хризоліт) і амфіболу (тремоліт, білий амфібол; рибекіт, блакитний амфібол, також називається крокодилітом).

## [ред.] Види

Розрізняють:

- азбест актинолітовий (те саме, що актиноліт-азбест);
- азбест амфіболовий (волокниста відміна деяких амфіболів — антофіліту, кумінгтоніту, тремоліту, актиноліту, рихтериту, крокідоліту, родузиту і арфведсоніту);
- азбест волокнистий (те саме що аміант); азбест голубий (крокідоліт);
- азбест деревний (волокнисто-таблитчаста відміна дафніту);
- азбест дерев'янистий (низькосортна грубоволокниста відміна хризотилу);
- азбест змійовиковий (хризотил);
- азбест італійський (тремоліт-азбест та хризотил-азбест з П'ємонту й Ломбардії, Італія);
- азбест мінливий (хризотил); азбест натріїстий (екерманіт азбестоподібний);
- азбест нікелестий (відміна азбесту, яка містить до 1 % NiO);
- азбест обертання (азбестоподібний аґреґат, який складається з паралельно розміщених вздовж довгої осі волокон-кристалів; кожний азбестовий кристал двома іншими осями розміщений довільно; внаслідок весь аґреґат дає пулюєграму обертання таку саму, яку дав би одиничний кристал при обертанні навколо однієї осі видовження кристалу);
- азбест південно-африканський (відміна крокідоліту з ПАР);
- азбест пілотичний (сплутано-волокнисті аґреґати азбесту);
- азбест роговообманковий (дуже тонковолокниста відміна рогової обманки);
- азбест синій (те саме, що крокідоліт);
- азбест спайності (азбестоподібні волокна мінералів, які утворюються внаслідок розщеплення по двох напрямках цілком досконалої спайності, наприклад, по призмі);
- азбест сплутановолокнистий (те саме, що азбофіт);
- «азбест» турмаліновий (тонковолокниста — бл. 1500-3000 Ǻ — відміна турмаліну у вигляді шкіри гірської з альпійських жил в кератофірах, напр. місцевості Веррукано, Швейцарія);
- азбест хризотиловий (те саме, що хризотил-азбест).
- азбестоїд — крихка відміна азбесту.

## [ред.] Застосування

Азбест відзначається здатністю розділятися на тоненькі гнучкі волокнисті кристали, не горить і має високі теплоізоляційні властивості. З нього виготовляють спеціальні теплозахисні костюми і брезенти, фільтри, азбестовий картон і інші теплоізоляційні матеріали.

Значні кількості його використовують для виготовлення азбестоцементних труб, шиферу тощо.

## [ред.] Застороги щодо використання

Зараз застосування азбестів строго контролюється, оскільки їхній пил може викликати рак.

## [ред.] Див. також

- Азбестит
- Азбестоцементні вироби
- Азбестоцементна промисловість

ВікіСховище має мультимедія-дані до цієї статті. Дивіться
Азбест

## [ред.] Література

- Мала гірнича енциклопедія: В 3-х т. / За ред. В. С. Білецького. — Донецьк: Донбас, 2004. ISBN 966-7804-14-3

| Цю статтю необхідно відформатувати, використовуючи мову розмітки Вікі. Ви можете допомогти проекту, зробивши це!

Отримано від "http://uk.wikipedia.org../../../%D0%B0/%D0%B7/%D0%B1/%D0%90%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82.html"

Категорії: МГЕ | Статті до вікіфікації | Мінерали | Будівельні матеріали | Алюмосилікати

##### Views

- Стаття
- Обговорення
- Поточна версія

##### Пошук

##### Іншими мовами

- Català
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- Esperanto
- Español
- Suomi
- Français
- עברית
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- Lietuvių
- Nederlands
- Polski
- Português
- Русский
- Simple English
- Svenska
- Türkçe
- 中文