ايه كاي 47 - ويكيبيديا

# ايه كاي 47

### من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

رشاش كلاشنكوف (AK-47)
رشاش كلاشنكوف
معلومات البرنامج
اسم السلاح | اي كي 47
نوع السلاح | بندقية اقتحام آلية
المدى | 1000 متر
الوزن | 3.15 كيلو غرام
التبريد | بالهواء
بلد المنشأ | روسيا، الاتحاد السوفيتي

الكلاشنكوف أو AK-47 (أفتومات كالاشنيكوفا 1947، بالروسية: Автомат Калашникова образца 1947 года) هو سلاح هجومي رشاش صممه الروسي ميخائيل كلاشنكوف أثناء إقامته في المستشفى خلال الحرب العالمية الثانية سنة 1941 حيث قام بدراسة عدة تصاميم أسلحة وانتهى إلى وضع تصميم لبندقية آلية مشتقة من بندقية استعملها الألمان في الحرب واسمها (MP44-STG)، وجربت بندقية كلاشنكوف لأول مرة من قبل الجيش الروسي في عام 1947, وفي عام 1950 أنتج بكميات كبيرة في مصنع IZH ليدخل السلاح في عام 1955 للخدمة في الجيش الروسي كسلاح فردي رئيسي، وقد قامت عدد من الدول خاصة ماكان يسمى بدول المعكسر الشرقي بصناعة بندقية كلاشنكوف, ومن هذه الدول: الصين, كوريا الشمالية, بلغاريا, ألمانيا الشرقية, رومانيا, بولندا, يوغسلافيا, العراق, مصر.سوريا,

وتستخدم بندقية كلاشنكوف في أكثر من 40 جيشاً حول العالم, وتعتبر هذه البندقية المفضلة لدى الحركات الثورية والتحررية لسهولة استخدامها وفاعليتها الكبيرة أثناء القتال وقلة أعطابها.

صورة:Iraqi-ak-47.jpg
فردان من أفراد المقاومة العراقية مسلحون ببنادق كلاشنكوف الرشاشة

وفي العام 1959 تم تطوير (AK-47) إلى (AKM), لتكون الأخيرة ذات وزن أخف ومدى أبعد وأكثر كفاءة وأبسط وأرخص من الأولى.

وتوجد عدة نماذج لهذا السلاح بعيارات وأحجام مختلفة لكنها تعمل بنفس الميكانيكية, مثل: AKS, AKM 6P1, AKMS, AK-74, AK-101, AK-102, AK-103, AK-104, AK-105, AK-107, AK-108.

أجزاء بندقية (AKM)
نوعين من الحراب المستخدمة مع بندقية كلاشنكوف

مواصفات السلاح:

- النوع: بندقية اقتحام آلية.

- بلد المنشأ: الاتحاد السوفيتي (سابقاً).

- عيار الطلقة: 7.62 × 39 ملم.

- المدى: (AKM): 1000 متر, (AK-47): 800 متر.

- الطول: (AKM): 876 ملم, 1020 مع الحربة في المقدمة, (AK-47): 869 ملم.

- الوزن: (AKM): 3.15 كلجم فارغة, 3.68 جاهزة, (AK-47): 4.3 كلجم.

- وزن الحربة مع الغلاف: 450 جرام.

- وزن المخزن خالي: 322 جرام.

- وزن الرصاصة مع الظرف الفارغ: 16.2 جرام.

- وزن الرصاصة وحدها: 7.60 جرام.

- أقصى ضغط على حجرة الانفجار (بيت النار): 2850 كلجم/سم².

- عدد الخطوط الحلزونية في السبطانة: 4 خطوط.

- طول موجة الخط الحلزوني: 235 ملم.

- السرعة الابتدائية للطلقة: 715 م/ث.

- قوة الزناد عند سحبه: 2.750 كلم

- التبريد: بالهواء.

- التغذية: مخزن سعة 30 طلقة, مع إمكانية تركيب مخزن سعة 40 طلقة أو مخزن

- سعته 75 طلقة الخاص بسلاح RPK.

- معدل الرماية النظري: 600 طلقة في الدقيقة.

- معدل الرماية العملي: 100 طلقة في الدقيقة آلي, و 40 طلقة في الدقيقة نصف

آلي.

- نظام التقييم: بالغاز.

- نوع الأخمص: خشبي ثابت أو قابل للطي, معدني قابل للطي.

الاختلافات بين (AKM) و(AK-47):

1- (AKM) مصنوعة من صفائح فولاذية مركبة معاً لتكّون جسم البندقية, بينما (AK-47) مصنوعة من قطعة معدنية واحدة.

2- المدى: (AKM): 1000 متر, (AK-47): 800 متر.

3- الطول: (AKM): 876 ملم, (AK-47): 869 ملم.

4- الوزن: (AKM): 3.15 كلجم فارغة, (AK-47): 4.3 كلجم.

5- يوجد في مقدمة سبطانة (AKM) معدل الارتداد كابح الفوهة, وهو قطعة معدنية صغيرة مركبة على فوهة السبطانة وتعمل على التخفيف من رد فعل الغاز الذي يندفع عائداً إلى السبطانة وبالتالي ترتفع السبطانة إلى أعلى.

6- المقبض الخشبي في (AKM)مصمم أفضل من ماهو عليه في (AK-47).

7- المدخلين الظاهرين فوق مكان تثبيت المخزن وذلك لمنعه من الاهتزاز يبدوان أصغر في (AKM) مم هو عليه في (AK-47).

8- استطوانة الغاز في (AKM) منعدمة الفتحات, بينما في (AK-47) توجد 4 فتحات عن اليمين ومثلها عن الشمال.

9- في (AKM) يظهر غطاء البدن ببروزات ظاهرة وكبيرة, أما غطاء (AK-47) فهو أملس.

كما يوجد نوعين من (AKM) والفرق أن الحديث مصنوع من فولاذ أخف من الأول.

## [تحرير] المصادر

موقع ويكابيديا الانجليزي

## [تحرير] روابط خارجية

- الشركة المنتجة
- - مرشد السلاح

تمّ الاسترجاع من "http://ar.wikipedia.org../../../%D8%A7/%D9%8A/%D9%87/%D8%A7%D9%8A%D9%87_%D9%83%D8%A7%D9%8A_47.html"

تصنيفات الصفحة: جيش | سلاح ناري

##### Views

- مقالة
- ناقش هذه الصفحة
- النسخة الحالية

##### الموسوعة

- الصفحة الرئيسية
- الأحداث الجارية
- أحدث التغيرات الأساسية

##### تصفح

- المواضيع
- أبجدي
- بوابات

##### المشاركة و المساعدة

- بوابة المجتمع
- مساعدة
- الميدان
- التبرعات

##### بحث

##### لغات أخرى

- Български
- বাংলা
- Català
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Español
- Eesti
- فارسی
- Suomi
- Français
- Galego
- עברית
- Hrvatski
- Magyar
- Bahasa Indonesia
- Íslenska
- Italiano
- 日本語
- 한국어
- Kurdî / كوردي
- Bahasa Melayu
- Nederlands
- Norsk (bokmål)
- Polski
- Português
- Русский
- Simple English
- Slovenščina
- Српски / Srpski
- Svenska
- ไทย
- Türkçe
- Tiếng Việt
- 中文