Faru Candás - Uiquipedia

# Faru Candás

### De Uiquipedia

Candás
Orde | 4
Coordenaes | [1]
Allugau en: | Punta de Cuirno
Fecha d'inauguración: | 1 d'ochobre de 1917
Altitú (sobre'l nivel de la mar) | 40 m.
Lluces | Aparatu dióptricu con llente central y 10 aniellos, es una llámpara fixa de 500 W que con ocultaciones cada 10 segundos, alcance 13 milles. Reserva con gas acetilenu.
Sones | En 1955 instalose una bocina llétrica que emite "C" cada 43,5 segundos, alcance 3 milles.
Radiu | Nun tien.

El Faru Candás anllúgase, mui cerca del cascu urbanu de la villa de Candás, capital del conceyu de Carreño (Asturies, España), sustituyendo a les señales de sextu orde que se punsieren na costa de Carreño pa sustituir les fogueres que prendíen los mariñanes del conceyu.

| Vea les imáxenes de Commons sobre faros d'Asturies.

Esti artículu ye un entamu, ampliándolu, ayudarás a meyorar la Uiquipedia

Retrieved from "http://ast.wikipedia.org../../../f/a/r/Faru_Cand%C3%A1s_1f76.html"

Categoríes: Entamos | Faros d'Asturies | Carreño

##### Views

- Artículu
- Discusión
- Revisión actual

##### Buscar