# ISDN

### от Уикипедия, свободната енциклопедия

Тази статия се нуждае от подобрение.

Необходимо е: препратки. Ако желаете да помогнете на Уикипедия, просто щракнете на редактиране и нанесете нужните корекции.

Цифрова мрежа на интегрирани услуги (ISDN) е тип кръгово-комутируема телефонна разпределителна мрежа, проектирана да позволи предаване на дискретна информация (глас и данни) през обикновени телефонни медни кабели, водейки до по-добро качество и по-висока скорост, отколкото с аналогови системи.
ISDN е и комплект от протоколи за установяване и прекъсване на комутируемите връзки на схема и за предоставяне на допълнитенли услуги за потребителя.
При видеоконференция, ISDN осигурява едновремененно гласово, видео, и текстово предаване между индивидуални настолни видеоконферентни системи и групирани видеоконферентни системи.
"Интегрираните услуги" имат отношение към способността на ISDN да достави минимум две едновременни връзки, в произволна комбинация от данни, глас, видео и факс по единствена линия. Много устройства могат да са свързани към линията и да се използват при нужда. Това означава, че ISDN линията може да се погрижи за потребностите от комуникация на повечето хора, като не заставя закупуването на много аналогови телефонни линии за по-високоскоростно предаване на данни.
"Цифрова" означава, че е налице предаване на дискретна информация, за разлика от аналоговото предаване на добрата стара телефонна служба. Ако се използва аналогов телефонен модем за Интернет достъп в този момент, модемът на вашия доставчик на Интернет е преобразувал цифровото съдържание на този сайт на аналогови сигнали преди да изпрати това до потребителя и модема преобразува онези цифрови сигнали когато получава информация обратно (същото нещо се случва с всяко натискане на клавиш или бутон на мишката). Когато сe свърваме с ISDN, няма аналогово преобразуване. ISDN предава данните цифрово, водейки до много качествено предаване, няма статичнен шум от аналоговите предавания, който може да забави скоростта на предаване.
"Мрежа" означава, че ISDN не е просто сканиращо решение както при наетата линия. ISDN мрежите се простират от локалната телефонна станция до потребителя и включва цялостно телекомуникационно обурудване помежду им.

Взето от „http://bg.wikipedia.org../../../i/s/d/ISDN_6b76.html“.

Категории: Статии за редактиране

##### Views

- Статия
- Беседа
- Текуща версия

##### Търсене

##### На други езици

- العربية
- Bosanski
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Español
- Suomi
- Français
- Galego
- Hrvatski
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- 한국어
- Lietuvių
- Nederlands
- Norsk (bokmål)
- Polski
- Português
- Română
- Русский
- Slovenčina
- Slovenščina
- Svenska
- Türkçe
- 中文