# SmarTrunk

### от Уикипедия, свободната енциклопедия

SmarTrunkІІ е децентрализирана дуплексна трънкинг радио система, която намира широко приложение и за телефонен контакт и за бизнес нужди, като работи на малко по-ниски от 800MHz честоти. Първоначално е представена през 1994 год., като се разработва в широко сътрудничество между редица водещи компании, като Motorolla, ICOM, Kenwood и Vertex. Тя намира приложени на редица места, като малки полицейски и пожарникарски поделения, големи индустриални заводи, университети и колежи, летища, казина и хотели, болници, миньорски рудници и др. Освен стандартните за този тип оборудване функции, тя предлага още:

1.Автоматично набиране на групата, към която принадлежат само с един бутон.

2.Лимит на времето за говорене – програмируем брояч, с който всеки потребител може да си зададе период на говорене.

3.Таймер за груповата активност.

4.Бързо набиране от паметта – това включва и набиране на последни избираният номер.

5.Известяване на абоната, когато каналът се освободи, при положение, че при опит той да използва съоръжението е получил сигнал за зает канал.

6.Елиминиране на неауторизирани потребители на системата и др.

Взето от „http://bg.wikipedia.org../../../s/m/a/SmarTrunk_77d2.html“.

Категории: Телекомуникации

##### Views

- Статия
- Беседа
- Текуща версия

##### Търсене