Αποστόλης ΙΙΙ (Αντιτορπιλλικό) - Βικιπαίδεια

# Αποστόλης ΙΙΙ (Αντιτορπιλλικό)

### Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Αποστόλης ΙΙΙ (Αντιτορπιλλικό) / D-216 τύπου 'GEARING' μετασκευής 'FRAM I'

- Πρώην USS CHARLES P. CECIL. DD835.
- Παραχωρήθηκε από τις Η.Π.Α. το 1980 στο πλαίσιο στρατιωτικής βοήθειας.
- Στην Διοίκηση Αντιτορπιλικών από τις 25/10/1980.
- Στις 30 Σεπτεμβρίου 1992 παροπλίστηκε και παρέμεινε στην Σούδα.
- Στις 3 Μαρτίου 2003 πουλήθηκε για παλιοσίδερα.

## [Επεξεργασία] Χαρακτηριστικά

- Διαστάσεις : 119Χ12,4Χ5,8 μ.
- Εκτόπισμα : 2.425/3520 τν.
- Πρόωση : Ατμοστρόβιλοι.
- Ταχύτητα : 33 κόμβοι.
- Οπλισμός : 4 πυροβόλα 5 ιντσών 38/ σε δύο δίδυμους πύργους, οκταπλός εκτοξευτής Α/Υ τορπιλών τύπου ASROC και Τ/Σ MK 32 (Τορπίλες ΜΚ 44-46). Για τη βελτίωση της Α/Α προστασίας του, τοποθετήθηκε στην πλώρη ένα πυροβόλο Bofors 40/L70 και το καλοκαίρι του 1977 στο δάπεδο του Ε/Κ ένα πυροβόλο ΟΤΟ Melara 76/62 με ιδιαίτερο σύστημα βολής.
- Πλήρωμα : 274 άτομα.

## [Επεξεργασία] Παραπομπές

- | Aboard the USS Charles P. Cecil DD/DDR 835

Ανακτήθηκε από "http://el.wikipedia.org../../../%CE%B1/%CF%80/%CE%BF/%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%99%CE%99%CE%99_%28%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%81%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%29_5d4c.html"

Κατηγορίες: Ελληνικά πολεμικά πλοία

##### Views

- Άρθρο
- Συζήτηση
- Τελευταία έκδοση

##### Αναζήτηση