# Centronics

### El Vikipedio

Centronics -

1. kurta nomo de firmao Centronics Data Computer
2. nomo de unudirekta paralela interfaco inventita de firmao Centronics Data Computer en komenco de 1970 jj por komuti printilojn al komputiloj. La interfaco havas 8-bitan buson de datumo, 5-bitan buson de konstato kaj 4-bitan buson de regaj signaloj. Laŭ buso de datumo al printilo estas sendata porprinta informo. Buso de konstato estis uzata por informi komputilon pri printilo: ĉu pretas funkcii, ĉu estas papero ktp. La interfaco estis de komenco celata por printiloj kaj havas kromnomon LPT. Rapideco de Centronics estis 40-50 Kb dum sek, kio taŭgis por matricaj printiloj. Tamen LPT estis ankaŭ uzata por komuti skanilojn. Por transdoni datenon de skanilo al komputilo estas uzata 5-bita buso de konstato. Tiaokaze dateno estis transdonata je 20 Kb dum sek. Termino Centronics ofte estas uzata kiel sinonimo de LPT kaj IEEE 1284. IEEE 1284 estas pli vasta normo, kies parto estas Centronics.

Elŝutita el "http://eo.wikipedia.org../../../c/e/n/Centronics.html"

Kategorio: Komputila aparataro

##### Views

- Artikolo
- Diskuto
- Aktuala versio

##### Serĉu

##### Aliaj lingvoj

- Bosanski
- Deutsch
- English
- Hrvatski
- Norsk (bokmål)