Arutelu:Alaldi - Vikipeedia, vaba entsüklopeedia

# Arutelu:Alaldi

###

Skeem sisaldab nelja dioodi, mis annavad samasuguse tulemuse kui keskpunkt-täisperioodalaldi. Järeldus ei ole korrektne. Pinge graafik on küll sarnane, kuid voolu graafik mitte. Seega vajab see lahtikirjutamist ka voolu aspektis. Käsitleda oleks vaja ka 3 faasili pool- ja täisperioodaalaldeid. Mis puutub igasuguseid filtreid pingekordisteid ja muid alaltite lisaseadmeid , siis ilmselt peaks nende kohta kirjutama eraldi artiklid.-Akra 24. veebruar 2006, kell 18.05 (UTC)

  "Alaldi" ja "alalisvool" peaksid olema eraldi artiklid. Andres 24. veebruar 2006, kell 18.26 (UTC)

    Alalisvoolu kohta peab tegema eraldi artikli. Antujuhul ei olnud jutt sellest, kui kirjutasun sõna vool vaid "I" voolutugevus, mida mõõdetakse A [amprites]. Teisipidi alaldi ja alisvool on paarisrakend. Akra 24. veebruar 2006, kell 22.16 (UTC)

Kui pinge graafik on sama, siis milline võib olla voolu graafik?

Välja otsitud andmebaasist "http://et.wikipedia.org../../../a/l/a/Arutelu%7EAlaldi_408e.html"

##### Views

- Artikkel
- Arutelu
- Viimane redaktsioon

##### Otsi