Eripöörang - Vikipeedia, vaba entsüklopeedia

# Eripöörang

###

Vajab keelelist või sõnastuslikku toimetamist

Eripöörang [α] on ainet iseloomustav suurus, mis lahuste puhul võrdub pöördenurgaga, mille tekitaks 10 cm paksune lahuse kiht kontsentratsiooniga 1. Viimase all mõeldakse lahust, mille 1 cm3 sisaldab 1 g optiliselt aktiivset ainet. Seega pöördenurk α= [α]·c·l,millest eripöörang [α]= α/(c·l).

Eripöörangu sümboli juurde märgitakse ka kasutatud valguse lainepikkus ning lahuse temperatuur. Tavaliselt määratakse eripöörang temperatuuril 20°C lainepikkusel λ=589 nm (naatriumiaurude kollane D-joon): [α]20°CD.

Ruumalalise kontsentratsiooni c asemel võib kasutada ka kaalulist kontsentratsiooni p. Selle all mõistetakse lahustunud aine hulka grammides 1 grammi lahuse kohta. Seos mõlema kontsentratsiooni vahel saame, teades lahuse tihedust e, mida võib mõõta areomeetriga. Et 1 cm3 lahust sisaldab c grammi ainet ja kaalub samaaegselt e grammi, siis kaaluline kontsentratsioon. Siit c = p·e ning [α]= α/(p·e·l).

Välja otsitud andmebaasist "http://et.wikipedia.org../../../e/r/i/Erip%C3%B6%C3%B6rang.html"

Kategooriad: Toimetamist ootavad (november 2006) | Füüsika

##### Views

- Artikkel
- Arutelu
- Viimane redaktsioon

##### Otsi