Arutelu:Laev - Vikipeedia, vaba entsüklopeedia

# Arutelu:Laev

###

Kas ka paat on laev? Andres 6. veebruar 2006, kell 21.24 (UTC)

  Kust Sa selle paadi välja lugesid. Siin olev jõuseadmete osa peab ümber sõnastama, mõtlen. Siin mõningad mootorid on mootorid mõningad mitte jne.Akra 6. veebruar 2006, kell 21.41 (UTC)

    Esimeses lauses on antud laeva definitsioon, milles pole mingeid jõuseadmeid mainitud.

    Ja teine küsimus: kas paat on alus? Andres 6. veebruar 2006, kell 22.57 (UTC)
  Lugesin aluse artiklit juba enne seda arutelu vastus ei julge üheselt väita. Definitsioonile ta juvastab.Akra 7. veebruar 2006, kell 11.34 (UTC)

    Kui paat on alus, siis ta on definitsiooni järgi ka laev. Andres 7. veebruar 2006, kell 12.06 (UTC)

  Uurisin venna käest, kes on kapten ja tegeleb mereajaloo küsimustega. Tema selgitused oleksid järgmised: 1.vanasti tsaari ajast kuni ENSV lõpuni algas laev 20 brutoregistertonnist. 2. nüüdse riigikorra ajal on kindlasti laev mille pikkus ületab 24 meetrit. Samas ei ole see ühene 12-24 meetriste ujuvahendite omanikud võivad registreerimisel ise valida kas laev, kaater või paat. 3. rahvusvaheline Loidi register annab välja laeva sertifikaadi alates 100 brutoregistertonnist. Akra 7. veebruar 2006, kell 12.53 (UTC)
  Alus on alates veepeal ujuvast pannist mis on võimelin kas või 1 grammi kandma, kuni üks kõik kui mitmetuhande brutoregister tonnise kandejõuga laevadeni ka kõige suuremad. Päästerõngas ei ole alus, parv on. Alused on kõik milledel on positiivne tõstejõud vees. Akra 7. veebruar 2006, kell 12.53 (UTC)

  Seda tuleb siis artiklites Laev ja Alus kajastada. Praegu räägivad nad teist juttu. Andres 7. veebruar 2006, kell 13.18 (UTC)
    Nõus, asi tuleb ümber sõnastada.Akra 7. veebruar 2006, kell 15.38 (UTC)

      Akra, kas allveelaev on alus? või on ta seda ainult pinnal hulpides?
      Positiivne tõukejõud -- kas see võrdub võimega ujuvusele?
      Muinasaja paadi/laeva erinevuse arutelu leiab:
      Vello Mässi raamatust aastast 1996
      Muistsed laevad, iidsed paadid : [Eesti meresõidu ajaloost]
      Kui aluse/laeva artikleid trimmida, siis ka viitega muinasajale.
      suwa 07. veebruar 2006. a. 19:19 EET
  Alvelaev on alus.
  Positiivne tõukejõud -- kas see võrdub võimega ujuvusele? Päris nii lihtne se ka ei ole. Palgijupp ka ujub ja positiivne tõstejõud on, aga alus ta ei ole.Akra 7. veebruar 2006, kell 17.46 (UTC)

Laeva käitumine erinevates ilmastikutingimustes, sõiduohutus, konstruktsiooni täiuslikkus ja stabiilsus kajastavad laeva sõiduomadusi

  Ei saa aru. Mis tähendab "kajastavad"? Andres 6. veebruar 2006, kell 22.59 (UTC)

    Kajastavad ei ole hea sõna.Akra 7. veebruar 2006, kell 11.34 (UTC)

Välja otsitud andmebaasist "http://et.wikipedia.org../../../l/a/e/Arutelu%7ELaev_d838.html"

##### Views

- Artikkel
- Arutelu
- Viimane redaktsioon

##### Otsi