ترمز دستی - ویکی‌پدیا

# ترمز دستی

### از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

دسته ترمز دستی در خودروی سواری

تُرمُز دستی یکی از اجزاء خودرو است.

برای اینکه خودرو در توقفگاه‌ها در اثر شیب محل به راه نیفتاده خطری ایجاد ننماید ترمزی به نام ترمزدستی در آن پیش‌بینی نموده‌اند که این ترمز ممکن است روی چرخ‌ها قرار داده شده چرخ‌ها را از چرخیدن بازدارد و یا روی میل گاردان تعبیه شود و مانع گردیدن آن شود.

قدرت ترمز دستی به مراتب کمتر از ترمز پایی است و کاربرد آن تنها در مواقعی است که می‌خواهند یک خودروی ایستاده حرکتی نکند.

به طور کلی متوقف شدن خودرو به وسیله ترمزها در حین سرعت به واسطه اصطکاک بازوهای ترمز با کاسه چرخ‌ها است. اصطکاک طولانی تولید گرمای زیاد نموده و ممکن است فلزات و لنت را سرخ نموده و حتی ذوب نماید، ازاینرو کاربرد ترمز باید کوتاه و متناوب باشد.

## [ویرایش] جُستارهای وابسته

- دستی کشیدن
- ترمز خطر

## [ویرایش] منبع

فردوس، قدرت‌الله: رانندگی اتوموبیل، چاپ یازدهم، تهران، کتابخانه ابن سینا 1339خ.

برگرفته از «http://fa.wikipedia.org../../../%D8%AA/%D8%B1/%D9%85/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B2_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C.html»

رده‌های صفحات: قطعات خودرو

##### Views

- مقاله
- بحث
- نسخهٔ فعلی

##### جستجو شود

##### زبان‌های دیگر

- Deutsch
- English
- Français
- Italiano
- 日本語
- Nederlands
- Norsk (bokmål)
- Svenska