# AS-203

### Wikipedia

AS-203:n laukaisu

AS-203 (tai SA-203) oli miehittämätön Saturn IB -kantoraketin lento Apollo-avaruusohjelmassa.

AS-203:n päätehtävä oli tutkia painottomuuden vaikutuksia S-IVB:n tankin polttoaineeseen. Syy tähän oli, että S-IVB:n avulla astronauttien oli tarkoitus kiihdyttää alus pois Maan kiertoradalta kohti Kuuta. Insinöörit halusivat tutkia nestemäisen vedyn käyttäytymistä tankissa - asettuisiko se paikoilleen vai hölskyisikö se rauhattomasti. Tätä tarkoitusta varten tankki varustetiin 83 sensorilla ja kahdella TV-kameralla. Koska tällä lennolla oli tarkoitus tutkia tällaista tekniikkaa, mukana ei ollut komento- ja huoltomodulia.

## [muokkaa] Lento

Raketti laukaistiin 5. heinäkuuta 1966 kello 14:53,13 UTC Kennedy Space Centeristä. S-IVB ja IU (Instrument Unit) kiersivät Maan neljä kertaa noin 188 kilometrin korkeudessa kuusituntisen lennon ajan.

Lennon tavoitteet saavutettiin ja neljän kierroksen jälkeen S-IVB paineistettiin, jotta saataisiin tietää paljonko painetta se kestää. Testin lopussa S-IVB räjähti palasiksi ylitettyään fyysisen kestävyytensä rajat.

Apollo-ohjelma |
SA-1 | SA-2 | SA-3 | SA-4 | SA-5 | A-101 | A-102 | A-103 | A-104 | A-105 Pad Abort Test-1 | Pad Abort Test-2 | QTV | A-001 | A-002 | A-003 | A-004 | AS-201 | AS-203 | AS-202 Apollo 1 | Apollo 4 | Apollo 5 | Apollo 6 | Apollo 7 | Apollo 8 | Apollo 9 | Apollo 10 | Apollo 11 | Apollo 12 | Apollo 13 | Apollo 14 | Apollo 15 | Apollo 16 | Apollo 17
Peruutetut lennot: Apollo 18 | Apollo 19 | Apollo 20

Haettu osoitteesta http://fi.wikipedia.org../../../a/s/-/AS-203_dae6.html

Luokat: Apollo-ohjelma | Miehittämättömät avaruuslennot

##### Views

- Artikkeli
- Keskustelu
- Nykyinen versio

##### Etsi

##### Muilla kielillä

- English
- Español
- Français
- Magyar