# Aaltopahvi

### Wikipedia

Aaltopahvi on kaksin- tai kolminkertainen pahvi. Erilaiseen pakkaukseen käytettävät pahvit ovat lähes poikkeuksetta aaltopahveja. Aaltopahvin keskimmäinen kerros on poimutettu ja sitä kutsutaan flutingiksi. Flutingin molemmille puolille on kiinnitetty paperikoneella joko veden avulla tai kevyesti liimaten ohuempi kerros tavallista lujaa paperia. Reunapaperilla on hyvät lujuusominaisuudet, ja se tukee keskellä olevaa flutingia jotta se ei pääse vääntymään. Koska aaltopahvi on valmistettu puukuidusta ja muista luonnonmateriaaleista, sen voi polttaa huoletta. Suositeltavampaa on kuitenkin kierrätys, johon aaltopahvi soveltuu myös hyvin.

## [muokkaa] Aiheesta muualla

- Suomen aaltopahviyhdistys

| Tämä tekniikkaan liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.

Haettu osoitteesta http://fi.wikipedia.org../../../a/a/l/Aaltopahvi.html

Luokat: Tekniikkatyngät | Kartonkilaadut

##### Views

- Artikkeli
- Keskustelu
- Nykyinen versio

##### Etsi

##### Muilla kielillä

- Español
- Deutsch