# 8514

### Wikipedia

Näyttöstandardit
8514
Julkaisuvuosi: | 1987
Julkaisija: | IBM
Värisyvyys: | 8 bpp
Resoluutio: | 1024×768
Kuvasuhde: | 4:3
Virkistystaajuus: | 60 Hz
Edeltäjä: | Seuraaja:
--- | ---
(MCGA) | XGA (VGA)

8514 on IBM:n vuonna 1987 julkaisema tietokoneen näyttöstandardi IBM PC:lle. Standardi tuki lomitettua 1024×768 pikselin resoluutiota 43,5 Hz virkistystaajuudella ja lomittamatonta 640×480 pikselin resoluutiota 60 Hz virkistystaajuudella.

8514 käytti standardoitua ohjelmointirajapintaa nimeltä "Adapter Interface" (lyhyemmin AI), joka tuli käyttöön myös XGA-standardille. Tämä rajapinta tarjosi tuen muun muassa yleisille 2D-piirroille (kuten viivanpiirto, täyttöväri ja kahden bittikarttakuvan yhdistäminen eli blitting). Rajapinnan ansiosta koneen prosessori vapautui muille tehtäville ja nopeutti grafiikan uudelleenpiirtoa.

| Tämä tietotekniikkaan liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.

Haettu osoitteesta http://fi.wikipedia.org../../../8/5/1/8514.html

Luokat: Tietotekniikkatyngät | Tietokonegrafiikka

##### Views

- Artikkeli
- Keskustelu
- Nykyinen versio

##### Etsi

##### Muilla kielillä

- Deutsch
- English
- 日本語
- 中文