# Aero L-29 Delfin

### Wikipedia

Aero L-29 Delfin

Aero Vodochody-lentokonetehtaan L-29 Delfin (Delfiini tšekiksi, NATO-koodi Maya) oli sotilaallinen suihkuharjoituskone, jota käytti 1960-luvulla koko Varsovan liitto. Se oli ensimmäinen Tšekkoslovakiassa suunniteltu ja valmistettu suihkumoottoreilla varustettu lentokone.

## [muokkaa] Taustaa

1950-luvun jälkipuolella Neuvostoliiton ilmavoimat etsivät suihkuharjoituskonetta, jolla korvata harjoituskoneet, joissa oli mäntämoottori ja potkuri. Tämä tutkimus laajeni koko Varsovan liiton suihkuharjoituskoneeksi. Aero rakensi prototyypin XL-29. Sen suunnittelivat Z. Rubliè ja K. Tomáš. Sen ensilento tapahtui 5. huhtikuuta 1959. Tällöin sen voimalaite oli englantilainen Bristol Siddeley Viper-suihkumoottori.

Vuonna 1961 Aeron L-29 kilpaili evaluluaatiokokeissa puolalaisen PZL TS-11 Iskraa ja neuvostoliittolaista Jakovlev Jak-30-konetta vastaan. Puola otti käyttöön TS-11 Iskran, mutta muut Varsovan liiton maat valitsivat L-29 Delfinin.

Koneen tuotanto alkoi huhtikuussa 1963 ja jatkui 11 vuotta. Koneita rakennettiin kaikkiaan 3500 kappaletta. Siitä kehitettiin yksipaikkainen taitolentokone L-29A Akrobat. Tiedusteluversiossa L-29R oli nokassa kamera.

L-29 palveli koulukoneena, sillä tehtiin peruslentokoulutusta, suihkukonekoulutusta ja ammuntakoulutusta. Koneessa oli ripustimet pommeja ja raketteja varten tätä koulutusroolia varten. Egyptiläiset L-29:t pommittivat Israelin panssarivaunuja jom kippur -sodassa.

Käyttäjät

Aero L-29 Delfin, Bundeswehrmuseum, Dresden

- Neuvostoliiton ilmavoimat (2000 kpl)
- Tsekkoslovakian ilmavoimat (400 kpl)
- Bulgarian ilmavoimat
- Itä-Saksan ilmavoimat
- Unkarin ilmavoimat
- Romanian ilmavoimat
- Egyptin ilmavoimat
- Syyrian ilmavoimat
- Nigerian ilmavoimat
- Ugandan ilmavoimat
- Irakin ilmavoimat
- Indonesian ilmavoimat

L-29:n korvasi koulukoneena Aero L-39 Albatros. Sittemmin koneet ovat tulleet suhteellisen suosituiksi harrastuskoneiksi etenkin Yhdysvalloissa.

## [muokkaa] Tekniikkaa

L-20 on keskisiipinen suihkuharjoituskone, jossa opettaja ja oppilas istuvat peräkkäin. Koneessa on yksi suihkumoottori.

Yleistä

- Miehistö 2
- Pituus 10,81 m
- Kärkiväli 10,29 m
- Korkeus 3,13 m
- Siipipinta-ala 19, m²
- Tyjäpaino 2280 kg
- Lentopaino 3286 kg
- Suurin lentoonlähtöpaino 3540 kg
- Voimalaite Motorlet M-701C, 8.7 kN

Suoritusarvot

- Huippunopeus 655 km/h
- Kantama 900 km
- Lakikorkeus 11500 m
- Nousunopeus 2760 jalkaa minuutissa
- Siipikuorma 166 kg/m²
- Teho-paino-suhde 2, N/kg

## [muokkaa] Aseistus

- ripustimet 200 kg kuormalle

## [muokkaa] Aiheesta muualla

Aircraft.co.za - The Complete Aviation Reference

Haettu osoitteesta http://fi.wikipedia.org../../../a/e/r/Aero_L-29_Delfin_5775.html

Luokka: Koulukoneet

##### Views

- Artikkeli
- Keskustelu
- Nykyinen versio

##### Etsi

##### Muilla kielillä

- Deutsch
- English