# Alapohja

### Wikipedia

Tyypillinen alapohjan rakenne.

Alapohja on rakennuksen sisätilan alin pohja lämmöneristyksineen. Vanhoissa taloissa on käytetty alapohjan lämmöneristeenä puruja, joka saattaa ajan kuluessa painua kasaan. Tästä syystä alapohjaan pääsee ulkoa kylmää ilmaa ja lämmöneristys heikkenee.

Perinteinen alapohjan tyyppi Suomessa on ns. rossipohja, eli tuulettuva alapohja, jossa talon alle jää tyhjää tilaa. Tätä tilaa kutsutaan ryömintätilaksi, ja sitä voidaan käyttää esimerkiksi taloteknisten asennusten sijoittamiseen.

| Tämä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia. Harkitse myös, voisiko tämän mallineen vaihtaa johonkin kuvaavammista tynkämallineista.

Haettu osoitteesta http://fi.wikipedia.org../../../a/l/a/Alapohja.html

Luokka: Rakennustekniikka

##### Views

- Artikkeli
- Keskustelu
- Nykyinen versio

##### Etsi