# Adaridi

### Wikipedia

Adaridi Suomen ilmailumuseossa

Adaridi AD 3 oli Suomessa venäläissyntyisen insinöörin Boris Adaridin toimesta suunniteltu, ylätasoinen heikkomoottorikone. Vuonna 1923 Ilmavoimat tilasivat yhden Adaridi-koneen. Kone ei saanut Ilmailuvoimien tunnusnumeroa. Adaridin ensilento tapahtui 17. huhtikuuta 1924.

Suomen ilmavoimissa toiminut saksalainen luutnantti Thuy (32 ilmavoittoa I maailmansodassa) totesi koneen ohjattavuuden kohtalaiseksi, mutta totesi 12 hv moottorin täysin riittämättömäksi. Kone sakkasi herkästi kaarrossa. Sitä ei ole ollut tarkoitettukaan todelliseksi sotilaslentokoneeksi. Pikemminkin se oli lentokoneenrakennuksen harjoitustyö.

Kone oli Utissa kesästä 1924 alkaen Hävittäjäeskaaderilla (myöhemmin Maalentoeskaaderi) vuoteen 1931. Sen käyttö oli hyvin vähäistä, kokemattomammat lentäjät eivät saaneet konetta ilmaan.

## [muokkaa] Spesifikaatio

- Kärkiväli 11,60 m
- Pituus 5,30 m
- Moottori: 12-hevosvoimainen 3-sylinterinen Salmson
- Lentopaino 260 kg

## [muokkaa] Suoritusarvot

- Huippunopeus 106 km/h

## [muokkaa] Museokoneet Suomessa

Suomen ilmailumuseossa on esillä yksi Adaridi-lentokone.

## [muokkaa] Aiheesta muualla

- Timo Heinonen (1992): Thulinista Hornetiin - 75 vuotta Suomen ilmavoimien lentokoneita, Keski-Suomen ilmailumuseo. ISBN 951-95688-2-4
- Kalevi Keskinen, Kari Stenman, Klaus Niska (1976): Suomen ilmavoimien lentokoneet 1918-1939, Tietoteos. ISBN 951-9035-20-6
- Kalevi Keskinen, Kyösti Partonen, Kari Stenman (2005): Suomen ilmavoimat I 1918-1927, Tietoteos. ISBN 952-99432-2-9

Haettu osoitteesta http://fi.wikipedia.org../../../a/d/a/Adaridi.html

Luokat: Experimental-koneet | Suomen ilmavoimien kalusto

##### Views

- Artikkeli
- Keskustelu
- Nykyinen versio

##### Etsi