# Albatros C.III

### Wikipedia

Albatros C.III oli saksalainen, kaksipaikkainen, kaksitasoinen ja puurakenteinen yksimoottorikone kangasverhouksella. Valmistaja oli Albatros Flugzeugwerke ensimmäisen maailmansodan aikoihin. C.III oli uudelleensuunniteltu versio menestyksekkäästä Albatros C.I-tyypistä ja tyyppiä rakennettiin enemmän kuin muita C-tyyppejä. Konetta käytettiin monissa tehtävissä kuten tiedustelussa ja pommituksessa.

## [muokkaa] Tekniikkaa

- Kärkiväli: 11,66 m
- Pituus: 7,90 m
- Korkeus: 3,10 m
- Siipipinta-ala: 36,91 m²
- Tyhjäpaino: 851 kg
- Lentopaino: 1.353 kg
- Moottori: 160 hv:n Mercedes D.III (tai 150 hv:n Benz Bz.III)

## [muokkaa] Suorituskyky

- Huippunopeus: 140 km/h
- Toiminta-aika: 4,5 h
- Lakikorkeus: 3.350 m

## [muokkaa] Aseistus

- Yksi 7,92 mm:n Parabellum-konekivääri tähystäjällä
- Joissakin versioissa yksi eteenampuva 7,92 mm:n LMG 08/15
- Jopa 90 kg:n pommeja

## [muokkaa] Käyttö Suomessa

Suomen ilmavoimille hankittiin vuonna 1919 Saksasta kaksi Albatros C.III-konetta. Koneiden tunnukset olivat 2B 360 ja 2B 361, valmistusnumerot 12069/17 (OAW) ja 5178/17 (LVG). Koneet vastaanotettiin syksyllä 1919. 2B 360 tuhoutui 11. maaliskuuta 1920 kaarrosta metsään Utissa surmaten lentäjän, 2B 361 tuhoutui hallipalossa Santahaminassa 2. lokakuuta 1921.

Tyyppi oli Suomessa käytössä vuosina 1919 - 1921.

## [muokkaa] Lähteet

- Kalevi Keskinen, Kyösti Partonen, Kari Stenman, Suomen Ilmavoimat I 1918-27, 2005. ISBN 952-99432-2-9.
- Kalevi Keskinen, Kari Stenman, Klaus Niska, Suomen ilmavoimien lentokoneet 1918-1939, Tietoteos, 1976.

Haettu osoitteesta http://fi.wikipedia.org../../../a/l/b/Albatros_C.III_13e5.html

Luokka: Tiedustelukoneet

##### Views

- Artikkeli
- Keskustelu
- Nykyinen versio

##### Etsi

##### Muilla kielillä

- Deutsch
- English