# Aero A-32

### Wikipedia

Aero A-32 GR Jupiter, AEj-59

Aero A-32 on tšekkoslovakialainen kaksitasoinen, kaksipaikkainen ja yksimoottorinen rynnäkkökone 1920-luvun lopulta. Koneet suunnitteli ja valmisti Aero Tovarna Letadel, joka toimi Prahassa. Koska koneen suunnittelun lähtökohtana oli Aero A-11, käytettiin siitä aluksi tyyppimerkintää Aero A-11J.

Konetta rakennettiin eri variaatioina kaikkiaan 116 kappaletta.

## [muokkaa] Tekniikkaa

- Moottori: 420 hv:n Walter Jupiter IV tai Gnome-Rhonen rakentama Bristol Jupiter-tähtimoottori
- kärkiväli: 12,44 m
- pituus: 8,20 m
- korkeus: 3,10 m
- siipipinta-ala: 36,5 m²
- tyhjäpaino: 1046 kg
- lentopaino: 1927 kg

## [muokkaa] Suoritusarvoja

- huippunopeus: 200 km/h (jopa 225 km/h)
- lentoaika: 4,5 h
- lakikorkeus: 5500 m
- toimintasäde: 400 km

## [muokkaa] Aseistus

- kaksi eteenpäin ampuvaa .303 Vickers-konekivääriä.
- kaksi .303 Lewis-konekivääriä tähystäjällä
- jopa 12 kpl 10 kg pommeja

## [muokkaa] Käyttö Suomessa

Suomen ilmavoimat hankkivat vuosina 1929–1930 kaikkiaan 16 Aero-Jupiter A-321F ja A-32GR-konetta. Koneiden tunnukset olivat AEj-49 - 64 (pieni j-kirjain erottamassa Aero-11:sta, Jupiter-moottorin mukaan). Konetyyppi oli käytössä suurimmaksi osaksi koulukoneina vuoteen 1944 asti ja sitä pidettiin suurikulutuksisena.

## [muokkaa] Museokoneet Suomessa

Lahden ilmasilta -yhdistyksen ylläpitämässä Päijät-Hämeen ilmailumuseossa on tallessa yksi Aero-32 tunnukseltaan AEj-59.

## [muokkaa] Aiheesta muualla

- Kalevi Keskinen, Kari Stenman, Klaus Niska, Suomen ilmavoimien lentokoneet 1918– 1939, Tietoteos, 1976.

Haettu osoitteesta http://fi.wikipedia.org../../../a/e/r/Aero_A-32_3637.html

Luokat: Rynnäkkökoneet | Koulukoneet

##### Views

- Artikkeli
- Keskustelu
- Nykyinen versio

##### Etsi

##### Muilla kielillä

- English