# ABEK-suodatin

### Wikipedia

ABEK-suodatin on kaasunaamarin suodatin.

Se on kapasiteetiltaan suurempi kuin CBRN-suodatin, mutta painaa 45 % enemmän ja sen hengitysvastus on 45% korkeampi. Suuren painon vaikutuksesta saattaa syntyä reunavuotoa, kun ABEK-suodatin vääntää suojanaamarin kasvo-osaa päätä liikutettaessa.

Se suojaa orgaanisilta kaasuilta ja liuotinhöyryiltä, epäorgaanisilta kaasuilta ja höyryiltä, esimerkiksi kloorilta, rikkivedyltä, sinihappolta, happamilta kaasuilta, esimerkiksi rikkidioksidilta, ammoniakilta sekä radioaktiivisilta ja myrkyllisiltä hiukkasilta, bakteereilta ja viruksilta.

| Tämä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia. Harkitse myös, voisiko tämän mallineen vaihtaa johonkin kuvaavammista tynkämallineista.

Haettu osoitteesta http://fi.wikipedia.org../../../a/b/e/ABEK-suodatin_de9c.html

Luokka: Suojavarustus

##### Views

- Artikkeli
- Keskustelu
- Nykyinen versio

##### Etsi