Celsius - Wikipedia

# Celsius

### Na Galipedia, a wikipedia en galego.

Fórmulas de conversión de temperatura Celsius
Conversión de | para | Fórmula
--- | --- | ---
Celsius | Fahrenheit | °F = °C × 1,8 + 32
Fahrenheit | Celsius | °C = (°F − 32) / 1,8
Celsius | kelvin | K = °C + 273,15
kelvin | Celsius | °C = K − 273,15
Conversións adicionais Calculadora de conversión de temperaturas

O Celsius (°C) é unha unidade de temperatura, así denominada en homenaxe ao astrónomo sueco Anders Celsius (1701–1744), que foi o primeiro a propóla en 1742. A escala de temperatura Celsius foi concebida de tal forma que o ponto de conxelamento da auga corresponde a 0 grau, e o ponto de evaporación a 100 graus a unha presión atmosférica patrón.

Como existen cen graduacións entre eses dous pontos de referencia, o termo orixinal para este sistema foi centígrado (100 partes) ou centésimos. En 1948, o nome do sistema foi oficialmente modificado para Celsius durante a 9° Conferencia Xeral de Pesos e Medidas (CR 64), tanto en recoñecemento a Celsius como para eliminar a confusión causada polo conflito de uso do prefixos centi do SI. Mentres que os valores de conxelación e evaporación da auga son aproximadamente correctos, a definición orixinal non é apropriada como un patrón formal: ela depende da definición de presión atmosférica patrón, que á súa vez depende da propria definición de temperatura. A definición oficial actual de Celsius define 0.01 °C como o punto triplo da auga, e 1 grau como sendo 1/273.16 da diferenza de temperatura entre o ponto triplo da auga e o cero absoluto. Esta definición garante que 1 grao Celsius representa a mesma diferenza de temperatura que 1 Kelvin.

Anders Celsius propós inicialmente que o ponto de conxelación fose 100 graus, e o ponto de evaporación 0 grau. Iso foi invertido en 1747, baixo instigación de Linnaeus, ou talvez de Daniel Ekströn, o construtor da maior parte dos termómetros usados por Celsius.

Unha temperatura de −40 graus é a mesma en Celsius e Fahrenheit. Así sendo, outro método de conversión Celsius para Fahrenheit é sumar 40, multiplicar por 1,8 e restar 40. De maneira similar, para converter Fahrenheit para Celsius adicione 40, divida por 1,8 e subtraia 40.

A escala Celsius usase en case todo o mundo a cotío, a pesar de que se chamou de centígrada ata o final dos anos 1980 e comezo dos [[1990. Nos EUA e na Xamaica, Fahrenheit é a escala preferida para medidas de temperatura no día a día. Debe ser notado, non obstante, que mesmo estes países usan Celsius ou Kelvin en aplicacións científicas.

Traído desde "http://gl.wikipedia.org../../../c/e/l/Celsius.html"

Categorías: Unidades de medida | Escalas | Unidades de temperatura | Termoloxía | Temodinámica | Física

##### Views

- Artigo
- Discusión
- Revisión actual

##### Procura

##### Outras linguas

- Afrikaans
- العربية
- Bosanski
- Català
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Esperanto
- Español
- Eesti
- Euskara
- فارسی
- Suomi
- Français
- עברית
- Hrvatski
- Magyar
- Bahasa Indonesia
- Íslenska
- Italiano
- 日本語
- 한국어
- Nederlands
- Norsk (nynorsk)
- Norsk (bokmål)
- Polski
- Português
- Русский
- Simple English
- Slovenčina
- Slovenščina
- Српски / Srpski
- Basa Sunda
- Svenska
- தமிழ்
- ไทย
- Türkçe
- Tiếng Việt
- West-Vlaoms
- 中文
- Bân-lâm-gú