# אמצעי חיכוך (טיפוס)

### מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

יש לך הודעות חדשות (השווה לגרסה הקודמת).

אמצעי חיכוך הוא שם כולל לכל מכשיר המאפשר בקרה על זרימת חבל האבטחה בענף הספורט האתגרי של גלישת מצוקים (סנפלינג), בדגש בצורות הטיפוס שונות של טיפוס הובלה וTop Rope. אמצעי החיכוך מאפשר לשלוט בכמות חבל האבטחה הנמצאת במערכת ולפיכך לאפשר אבטחה נאותה, או שליטה במהירות הגלישה.

## [עריכה] סוגי אמצעי חיכוך

- אמצעי חיכוך ננעלים - הכוללים מנגנון המאפשר לחבל "זרימה" בכיוון אחד, אך לא בכיוון השני; לדוגמה, "GriGri" או "YoYo".
- אמצעי חיכוך לא ננעלים - היוצרים חיכוך, המאפשר למשתמש בהם "לנעול" את החבל במקומו, אך לא מגבילים את החבל בזרימה בשני הכיוונים; לדוגמה - "ATC", "שמינית" ו"Reverso".

ערך זה הוא קצרמר בנושא ספורט. אתם מוזמנים לתרום לוויקיפדיה ולהרחיב אותו.

מקור: http://he.wikipedia.org../../../%D7%90/%D7%9E/%D7%A6/%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%99_%D7%97%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9A_%28%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A1%29.html

קטגוריות: קצרמר ספורט | טיפוס

##### Views

- ערך
- שיחה
- גרסה נוכחית

##### קהילה

- שער הקהילה
- עזרה
- דלפק ייעוץ
- מזנון
- יצירת קשר
- ספר אורחים

##### חיפוש